Översikt Servrar och reläer DHCP-konfiguration BOOTP-konfiguration Nätkonfiguration DHCP-tjänster Hopp Utförlig Logga transaktioner Adressdetektering Uppdatera Uppdatera DNS DNS-tidsgräns Cache BOOTP Gränssnitt BOOTP-tjänster Adresser Makron Alternativ Gör så här ... Menyer Index |  |  | # Ändra tjänstalternativ på en DHCP-server När servern har konfigurerats kan du klicka på Ändra på Tjänst-menyn för att anpassa DHCP-servern. De ändringar som du gör här blir standardinställningar som används av servern under denna och alla följande sessioner. Du kan ändra följande alternativ i dialogrutan Ändra tjänstalternativ.
Maximalt antal hopp | Anger det största antalet nätverkshopp som kan ske innan DHCP-servern avvisar en begäran. Standardvärdet är 4.
Utförliga loggmeddelanden | DHCP-bakgrundsprogrammet skriver meddelanden till `syslogd`. Med det här alterntivet skapas utförligare loggmeddelanden från DHCP-programmet. Det kan medföra att prestanda försämras (på grund av tiden det tar att skriva och visa meddelandena). Standardinställningen är att den utförliga loggningen är avaktiverad.
Transaktioner som loggas med funktionen syslog | Ange om DHCP-programmet ska logga transaktioner med `syslogd`, och ange ett heltal mellan 0 och 7 som står för vilken lokal syslog som ska användas. Systemets lokala syslog kan användas selektivt för att visa transaktionsmeddelanden som kommer från DHCP-programmet. Transaktioner inkluderar alla DHCP-meddelanden som skickas mellan servern och klienter. Den här funktionen kan vara användbar vid felsökning av DHCP-relaterade problem.
Identifiera dubblerade IP-adresser | Standardinställningen är att DHCP-servern pingar en IP-adress innan den erbjuds till en DHCP- eller BOOTP-klient för att verifiera att den inte redan används av en annan klient. Om du inte vill utnyttja adresskontrollen avmarkerar du kryssrutan. (Du bör inte inaktivera den här funktionen.)
Uppdatera `dhcptab` | Anger det tidsintervall (i minuter) som DHCP-servern använder för att uppdatera informationen från `dhcptab`. DHCP-servern läser `dhcptab` vid start och uppdaterar inte informationen automatiskt. I de flesta fall tvingar DHCP-hanteraren servern att läsa `dhcptab` när informationen har ändrats. Den automatiska uppdateringen är avaktiverad som standard, för att undvika meningslösa uppdateringar från `dhcptab`.
Uppdatera DNS-värdinformation | Markera det här alternativet om DHCP-servern stöder klienter som kan ange sina värdnamn och du vill att dessa värdnamn ska läggas till i DNS-tabellerna. DNS-servern måste konfigureras att acceptera uppdateringsförfrågningar från DHCP-servern. Mer information hittar du i DHCP Administration Guide.
Tidsgräns för DNS-uppdatering | Ange antalet sekunder som systemet ska vänta på svar från DNS-servern. Standardvärdet är 15 sekunder. Detta alternativ är tillgängligt även om du markerat Uppdatera DNS-värdinformation.
Cache-tilldelning | Anger hur många sekunder som servern håller en klientbegäran öppen. Standardvärdet är 10 sekunder. Du kan öka det här värdet för att kompensera för dålig prestanda i ett långsamt nätverk.
BOOTP-kompatibilitet | Anger om DHCP-servern ska fungera i BOOTP-kompatibilitetsläge. Med det här alternativet kommer DHCP-servern att besvara en konfigurationbegäran från BOOTP-klienter.
Inget | Stöder inte BOOTP-klienter.
Automatisk | Allokerar automatiskt permanenta IP-adresser till alla BOOTP-klienter som skickar förfrågan.
Manuell | Svarar endast på klienter som har tilldelats en reserverad adress från serverns nätverkstabeller.
Gränssnitt | Du kan välja vilka nätverksgränssnitt som DHCP-servern ska övervaka på fliken Gränssnitt. Gränssnitten är ordnade efter enhetsnamn och nätverkets IP-adress. Använd piltangenterna för att återställa eller ta bort ett gränssnitt från listan över hanterade gränssnitt. Standardinställningen är att servern hanterar alla tillgängliga gränssnitt.
tillbaka