2. Información general Servidores y relés Direcciones de IP Macros Las opciones Cómo... Servidores y relés Configurar DHCP Configurar BOOTP Configurar red Suprimir red Personalizar servicio Iniciar/Detener/Reiniciar Habilitar/inhabilitar Exportar/importar Conversión del almacén de datos Desconfigurar DHCP Desconfigurar BOOTP Direcciones Macros Las opciones Índice |  |  | # Cómo: Servidores y relés Configurar un servidor DHCP Cuando inicia el Gestor de DHCP en un sistema Solaris que no se ha configurado como un servidor DHCP ni como un agente de relé BOOTP, el sistema muestra el cuadro de diálogo Elegir la configuración del servidor. Puede optar por configurarlo como servidor DHCP o como agente de relé BOOTP, pero no ambos. Seleccione Configurar como servidor DHCP. Se iniciará el Asistente de configuración de servidor DHCP. Siga los pasos de configuración y escriba la información que se le solicite. Una vez completada la configuración se iniciará el servidor DHCP. Para modificar alguno de los parámetros de la configuración, puede modificar posteriormente las macros que contienen los parámetros de configuración. Otra posibilidad es desconfigurar el servidor y usar el Asistente de configuración para volver a configurarlo. Para personalizar los servicios de DHCP, seleccione Modificar en el menú Servicios. Configurar un agente de relé BOOTP Cuando inicia el Gestor de DHCP en un sistema Solaris que no se ha configurado como un servidor DHCP o como un agente de relé BOOTP, el sistema muestra el cuadro de diálogo Elegir la configuración del servidor. Puede optar por configurarlo como servidor DHCP o como agente de relé BOOTP, pero no ambos. Seleccione Configurar como relé BOOTP. Aparecerá el cuadro de diálogo Configurar relé BOOTP. Introduzca los servidores DHCP. Escriba los nombres o las direcciones de IP de uno o más servidores DHCP a los que se deben transferir solicitudes de configuración y haga clic en Aceptar. Cuando haya concluido la configuración se iniciará el agente de relé BOOTP. Para personalizar los servicios de relé BOOTP seleccione Modificar en el menú Servicios. Configurar una red Cuando configure por primera vez el servidor DHCP, el Asistente de configuración configurará la primera red. Para agregar redes adicionales, siga estos pasos. Seleccione Asistente de red en el menú Editar de la ventana Vista direcciones. Escriba la información de configuración de la nueva red. Haga clic en Aceptar para confirmar su acción. Suprimir una red Suprimir una red significa eliminarla de la lista de redes que supervisa el servidor DHCP. Haga clic en la pestaña Direcciones y seleccione Suprimir red del menú Editar. Aparecerá el cuadro de diálogo Suprimir red. Las redes configuradas aparecen en la lista Mantenimiento de redes. Seleccione la red que desea suprimir y use las teclas de flechas para pasarla a la lista Supresión de redes. Haga clic en Aceptar para confirmar la acción. No puede agregar una red con este cuadro de diálogo. Para agregar o restaurar una red a la lista de servidores DHCP de redes supervisadas, debe configurar la red. Personalizar servicios Puede configurar los servicios de DHCP o BOOTP del servidor o agente de relé BOOTP. Elija Modificar en el menú Servicios. Aparecerá el cuadro de diálogo Modificar opciones de servicio. Escriba información de configuración Use el cuadro de diálogo Modificar opciones de servicio para personalizar los servicios de DHCP o Relé. Puede configurar opciones como el modo de compatibilidad de BOOTP (para el servidor DHCP) o modificar la lista de servidores DHCP al que se reenviarán las solicitudes (para el agente de relé). Pulse Aceptar. Iniciar, Detener, Reiniciar un servidor o agente de relé El servidor DHCP o el agente de relé BOOTP se iniciarán automáticamente cuando haya finalizado la configuración inicial. Para detener o iniciar el servicio, elija Detener o Iniciar en el menú Servicios. Este procedimiento equivale a ejecutar la secuencia `/etc/init.d/dhcp` con los comandos `stop` o `start`. Seleccione el menú Servicios en la ventana principal. Seleccione Iniciar, Detener o Reiniciar en el menú Servicios.
   Iniciar | Haga clic en Iniciar para iniciar el servicio de DHCP o del relé BOOTP que se había detenido.
   Parar | Haga clic en Parar para detener el daemon de DHCP o BOOTP.
   Reiniciar | Haga clic en Reiniciar para obligar al servidor DHCP a leer de nuevo `dhcptab`.
2. Haga clic en Aceptar para confirmar la acción. Habilitar o inhabilitar un servidor o agente de relé La inhabilitación de DHCP detiene el daemon de DHCP y lo elimina de la secuencia de arranque. Si está inhabilitado el servicio de DHCP, no se arrancará automáticamente al rearrancar el servidor. La habilitación de DHCP inicia el daemon DHCP y lo restablece a la secuencia de arranque. Seleccione el menú Servicios en la ventana principal. Seleccione Habilitar o Inhabilitar en el menú Servicios.
   Habilitar | Haga clic en Habilitar para restaurar un servicio de DHCP que se haya inhabilitado.
   Inhabilitar | Haga clic en Inhabilitar para eliminar el servicio de DHCP de la secuencia de arranque.
2. Haga clic en Aceptar para confirmar la acción. Exportar datos desde un servidor de DHCP Si desea transferir direcciones de IP, macros u opciones a otro servidor DHCP Solaris, debe exportar primero los datos desde el propio servidor DHCP. En el menú Servicios, seleccione Exportar datos. Se inicia el asistente de Exportación de datos. Responda a las solicitudes para indicar los datos que desea exportar. Haga clic en Aceptar para confirmar la acción. Importar datos a un servidor de DHCP Después de exportar las direcciones de IP, las macros o las opciones desde un servidor de DHCP, puede exportarlas a otro servidor de DCHP Solaris. En el menú Servicios, seleccione Importar datos. Se inicia el asistente de Importación de datos. Escriba la ruta de acceso completa en el archivo que contiene los datos que quiere importar a este servidor de DHCP. Este archivo debe haberse creado al exportar datos desde un servidor de DHCP Solaris. Elija Sobrescribir datos existentes si desea que la información coincidente del nuevo servidor se sustituya por los datos que se están importando. Si el servidor de DHCP en el que está importando datos tiene datos de configuración de alguna de las mismas redes, direcciones de IP, macros u opciones que se están importando, esos datos serán substituidos por los datos importados cuando seleccione esta opción. De forma predeterminada, los datos conflictivos no serán sobrescritos. Haga clic en Aceptar para confirmar la acción. Convertir a un nuevo almacén de datos El servicio de DHCP Solaris admite varios almacenes de datos que se han diseñado para ser utilizados en sedes con necesidades cambiantes. Quizá necesite convertir un nuevo almacén de datos si, por ejemplo, el número de clientes DHCP aumenta hasta el punto que necesita un mayor rendimiento o mayor capacidad del servicio de DHCP o si desea compartir las funciones del servidor de DHCP entre varios servidores. En el menú Servicios, seleccione Convertir almacén de datos. Se inicia el asistente de Conversión de almacén de datos. Responda a las solicitudes para indicar los datos que desea exportar. Haga clic en Aceptar para confirmar la acción. Desconfigurar un servidor DHCP Si no desea que el servidor de DHCP se ejecute en esta máquina, puede desconfigurarlo. Transfiera la responsabilidad sobre las direcciones propiedad del servidor a otro servidor de DHCP antes de desconfigurar el servidor. Consulte Exportar datos desde un servidor de DHCP En el menú Servicios seleccione Desconfigurar. Aparecerá el cuadro de diálogo Desconfigurar servicio. Seleccione una opción o ambas.
   Eliminar `dhcptab` y todas las tablas de red de DHCP | Use esta opción con precaución. Si está usando NIS+, la eliminación de estas tablas puede originar problemas para otros servidores DHCP que compartan estas bases de datos.
   Eliminar todas las entradas de direcciones DHCP de la tabla de sistemas | Marque esta casilla si también desea eliminar las entradas del servicio de nombres del sistema del servidor.
Haga clic en Aceptar para confirmar la acción. Desconfigurar un agente de relé BOOTP En el menú Servicios seleccione Desconfigurar. Aparecerá el cuadro de diálogo Desconfigurar servicio. Haga clic en Aceptar para confirmar la acción. volver al principio