Översikt Servrar och reläer IP-adresser Makron Skapa Duplicera Ändra Namn Alternativ Upp/ner Ta bort Ta bort Alternativ Gör så här ... Menyer Index |  |  | # Ändra makro I dialogrutan Egenskaper för makro visas de aktuella inställningarna för ett makro. Inställningarna finns i databasen i `dhcptab` på den markerade DHCP-servern. Om du behöver ändra informationen dubbelklickar du i det aktuella fältet, skriver in värdet och trycker sedan på Enter. Du kan visa en lista över definierade alternativ genom att högerklicka i kolumnen Alternativ. Listan är sorterad efter kategori och typ. Mer information om alternativen i dialogrutan finns nedan.
Namn | Makrots namn. Du kan ändra namn om det behövs. Kom ihåg att namnet avgör makrots makrokategori. Namnet på ett makro kan vara upp till 128 tecken långt. När du ger makrot ett namn måste du tänka på att ge det samma namn som den resurs eller enhet i kategorin som du vill styra. Om du till exempel ska skapa ett klientklassmakro för att konfigurera en Ultra-5TM (med klientklassnamnet `SUNW,Ultra5_10`), ska du kalla makrot `SUNW.Ultra5_10`.
Alternativ | Namnet på de alternativ och/eller andra makron som ska ingå i makrot. Du kan lägga till eller ta bort alternativ och ändra ordningen på alternativen i listan. Du kan bläddra i listan över definierade alternativ genom att högerklicka i kolumnen Alternativ. Listan är sorterad efter kategori och typ. Om du vill inkludera ett annat makro, anger du Inkludera i kolumnen Alternativ och sedan det inkluderade makrots namn i kolumnen Värde. Du kan ange ett alternativ genom att skriva alternativets namn i kolumnen Alternativ och värdet i kolumnen Värde.
Flytta upp/flytta ner | Du kan klicka på Flytta upp eller Flytta ner om du vill ändra ordningen på alternativ och kapslade makron. Ordningen har betydelse, eftersom de alternativ och makron som körs sist kan ändra resultatet av de makron som har körts först.
Ta bort | Du kan markera ett alternativ och klicka på Ta bort för att ta bort alternativet från makrot.
Meddela DHCP-servern vid ändringar: Markera den här rutan om du vill att DHCP-servern ska uppdatera `dhcptab` efter att den ändrade makro-informationen skrivits. Oftast vill du att servern ska uppdatera `dhcptab` så att klienterna börjar ta emot nya konfigurationsdata omedelbart. Däremot kan det under vissa omständigheter vara nödvändigt att fördröja inläsningen, Du kan t ex tvingas ändra flera makron för att konfigurationerna ska bli korrekta. tillbaka