Översikt Servrar och reläer DHCP-konfiguration BOOTP-reläserverkonfiguration Nätverkskonfiguration Ändra DHCP-tjänsten Ändra BOOTP-tjänsten Exportera konfigurationsdata Importera konfigurationsdata Konvertera datalagring Adresser Makron Alternativ Gör så här ... Menyer Index |  |  | # Datalagringskonvertering Med Guiden Datalagringskonvertering kan du konvertera Solaris DHCP-datalager från ett format till ett annat. Välj Konvertera datalagring på Tjänster-menyn om du vill starta guiden. I guiden Datalagringskonvertering ombeds du tillhandahålla följande information.
Datalagringstyp | Markera den nya datalagringstypen som du vill använda. Textfiler rekommenderas om du hanterar ett litet antal DHCP-klienter (mindre än 10 000). Binära filer rekommenderas för platser som har ett stort antal klienter och det inte är nödvändigt att DHCP-servrarna delar med sig. NIS+ rekommenderas om du redan använder NIS+ för namntjänsten och om du har en miljö med flera DHCP-servrar. Informationen kan då delas av alla DHCP-servrar i NIS+-domänen. Obs! Om servern inte redan är konfigurerad som en NIS+-klient kan du inte använda alternativet NIS+. Om du vill använda NIS+ avslutar du guiden, konfigurerar servern som en NIS+-klient och startar om DHCP-hanteraren.
Konfigurera datalager | Vilken information som efterfrågas här varierar beroende på vilket datalager som valts. Om du valde text- eller binära filer anger du sökvägen till informationen (standard=`/var/dhcp`). Om du använder NIS+, anger du NIS+-serverns domän (den här serverns domän är standard).
Spara gamla tabeller | De DHCP-tabeller som användes av servern före konverteringen tas bort efter att det är klart att konverteringen har lyckats. Om du inte vill att tabellerna ska tas bort, markerar du Spara gamla tabeller. Obs! Om ett problem uppstår under konverteringen, tas tabellerna inte bort ens om du valde att inte spara dem.
tillbaka