Información general Servidores y relés Configurar DHCP Almacén de datos Ruta Servicio de nombres del sistema Normas de Permiso Servidor/Dominio de DNS Red Encaminador NIS NIS+ Configuración de relé Configurar red Servicios de DHCP Servicios de relé Direcciones Macros Las opciones Cómo... Menús Índice |  |  | # Asistente de configuración de DHCP El Asistente de configuración de DHCP ayuda a configurar el sistema SolarisTM como servidor de DHCP y configura la primera red.
Nota: Lea el capítulo "Planning for DHCP Service" de DHCP Administration Guide, de Solaris antes de configurar un servidor DHCP.
Después de realizar una configuración inicial, use la opción Modificar en el menú Servicios para configurar servicios como la compatibilidad BOOTP, detección de la duplicación de direcciones y supervisión de determinadas interfaces. Si desea introducir información en el asistente, haga doble clic en el campo, introduzca el valor deseado y pulse Intro. El Asistente de configuración de DHCP solicitará que proporcione la información siguiente.
Almacén de datos | Seleccione el tipo de almacén de datos que usará el servidor DHCP para almacenar los datos de la configuración. Puede elegir entre:
Archivos de texto | Los datos se almacenan en archivos de texto ASCII. Es el más apropiado para un número pequeño de clientes, hasta 10.000. Los datos se pueden compartir a través de NFS entre varios servidores DHCP.
NIS+ | Los datos se almacenan en tablas NIS+. Es el más apropiado para un número medio o grande de clientes, hasta 40.000. Los datos se pueden compartir entre varios servidores DHCP. Si el servidor no está configurado como cliente NIS+, no podrá elegir la opción NIS+. Para usar NIS+ como almacén de datos, cancele el asistente, configure el servidor como cliente NIS+ y vuelva a ejecutar el Gestor de DHCP.
Archivos binarios | Los datos se almacenan en archivos de texto binario. Es el modo apropiado para un número grande de clientes, hasta 100.000. Los datos no se pueden compartir entre varios servidores DHCP.
Ruta del almacén de datos | Si elige los archivos de texto o los archivos binarios como almacén de datos, escriba la ruta de acceso a los datos (valor predeterminado= `/var/dhcp`). Si selecciona NIS+, escriba el dominio del servidor NIS+ (valor predeterminado=este dominio de servidor).
Servicio de nombres del sistema | Seleccione el servicio de nombres que debería usar el servidor de DHCP para registrar los nombres del sistema asociados a las direcciones IP que se asignan a los clientes.
No gestionar registros de sistemas | El servidor de DHCP no intentará añadir entradas de nombres de sistemas a ningún servicio de nombre. Un administrador debe añadir los nombres a un servicio de nombres manualmente.
/etc/hosts | El servidor de DHCP añadirá entradas de nombres de sistema a la tabla de servidores /etc/hosts.
NIS+ | El servidor DHCP añadirá entradas de nombres de sistema a NIS+. El sistema del servidor DHCP debe ser un cliente NIS+. Debe suministrar el nombre del dominio NIS+.
DNS | El servidor DHCP añadirá entradas de nombres de sistema a DNS si el daemon de DHCP y el daemon de DNS se ejecutan en el mismo sistema. Debe suministrar el nombre del Dominio de DNS.
Normas de Permiso | Introduzca el plazo para la caducidad del permiso. El permiso es el tiempo que un servidor DHCP autoriza a un cliente DHCP a utilizar una dirección concreta. Puede introducir un valor entre 1 hora y 3550 semanas. El valor del plazo de permiso debe ser relativamente pequeño, de forma que las direcciones caducadas se puedan reclamar rápidamente; pero debe ser lo suficientemente grande para que si el servicio de DHCP no está disponible, los clientes sigan funcionando hasta que las máquinas en las que se ejecuta el servicio de DHCP se reparen. Una regla de oro es especificar un plazo que sea dos veces superior al tiempo de apagado previsto del servidor. Por ejemplo, si un servidor tarda generalmente cuatro horas para encontrar y sustituir una parte defectuosa y para rearrancar el servidor, debe especificar un plazo de permiso de ocho horas. La opción predeterminada es permitir que el cliente vuelva a negociar el permiso antes de que caduque. Un cliente DHCP Solaris intentará renovar el permiso cuando se halle a la mitad del período del permiso. Los clientes deben emitir una solicitud de DHCP para obtener una dirección nueva cuando el permiso caduque, si no tienen permiso para renegociar. Puede elegir esta opción en entornos donde haya más clientes que direcciones; además, tendrá que aplicar un límite de tiempo de utilización de las direcciones de IP.
Dominio de DNS | El servidor de dominio asigna nombres de sistemas a las direcciones del sistema. Si se ha configurado el servidor para usar DNS, se mostrarán el nombre del dominio y la dirección del servidor DNS. Si los campos están en blanco, puede introducir el nombre de dominio y la dirección de un servidor de Dominio de DNS. Podrá introducir la dirección de varios servidores. El orden de la lista determina el orden en que se acude a los servidores.
volver al principio
Configurar red Este apartado trata los primeros pasos de la configuración de red. Puede configurar la primera red con el Asistente de configuración de DHCP. Una vez haya configurado el servidor DHCP, podrá agregar redes adicionales con el Asistente de red, disponible en el menú Editar cuando tenga abierta Vista dirección.
Dirección de red | Escriba la dirección de IP de la red que está configurando.
Máscara de subred | Introduzca la máscara de subred de esta red. Una máscara de subred es una forma de dividir la parte del sistema de una dirección de Internet para formar subredes locales.
Tipo de red | Especifique si la red es una red de área local (LAN) o punto a punto (PPP).
Encaminamiento | Un encaminador es una máquina con varias interfaces de red que puede enviar paquetes de IP de una red a otra. En la mayoría de los casos, los clientes deberían usar un protocolo de descubrimiento de encaminador para conectarse a un encaminador. Si en la red hay clientes que no pueden usar el protocolo de descubrimiento de encaminador, introduzca la dirección de IP de un encaminador que puedan usar para comunicarse con sistemas de otras redes.
Nombre de dominio NIS Dirección de servidor NIS | Si se ha configurado el servidor para usar el servicio de asignación de nombres de NIS, se cumplimentará la información del servidor NIS. Si no, puede introducir el nombre del dominio y la dirección de IP de uno o varios servidores de nombres NIS. El orden en que aparecen las direcciones en la lista determina el orden en que se acudirá a los servidores.
Nombre de dominio NIS+ Dirección de servidor NIS+ | Si se ha configurado el servidor para usar el servicio de nombres NIS+, se cumplimentará la información del servidor NIS+. Si no, puede introducir el nombre del dominio y la dirección de IP de uno o varios servidores de nombres NIS+. El orden en que aparecen las direcciones en la lista determina el orden en que se acudirá a los servidores.
volver al principio