Översikt Servrar och reläagenter IP-adresser Makron Alternativ Gör så här ... Servrar och reläer Adresser Makron Vy Skapa Duplicera Ändra Ta bort Alternativ Menyer Index |  |  | # Gör så här: Makron Visa makron Klicka på fliken Makron i huvudfönstret. DHCP-hanteraren visar en lista över makron som har konfigurerats för det här nätverket. Du kan också visa relationer mellan makron. Om du vill visa inställningarna för ett makro markerar du makrot Klicka på Egenskaper på Redigera-menyn för att visa en lista på alternativ och värden. Skapa ett nytt makro Klicka på fliken Makron i huvudfönstret. DHCP-hanteraren visar en lista över makron som har konfigurerats för det här nätverket. Klicka på Skapa på Redigera-menyn. Dialogrutan Skapa makro visas. Ange ett unikt namn för det nya makrot. Namnet får inte redan finnas i serverns DHCP-tabell (`dhcptab`). (Mer information om makronamn finns i slutet av det här avsnittet.) Ange makrots definition. Makrots definition kan bestå av andra makron, eller av värden för de alternativ som finns med i makrot. De olika standardalternativen finns beskrivna på manualsidan för `dhcp_inittab` (4) Klicka på OK för att spara ändringarna. Den nya definitionen lagras i databasen `dhcptab`.
När du ger makrot ett namn måste du tänka på att ge det samma namn som den resurs eller enhet i kategorin som du vill styra. Om du till exempel ska skapa ett klientklassmakro för att konfigurera en Ultra-5TM (som har klientklassnamnet `SUNW,Ultra5_10`), ska du kalla makrot `SUNW.Ultra5_10`. Mer information finns i avsnittet Använda makron och alternativ.
Kopiera ett makro Kommandot Duplicera är ett snabbt och enkelt sätt att skapa ett nytt makro som har samma eller liknande egenskaper som ett befintligt makro. Klicka på fliken Makron i huvudfönstret. DHCP-hanteraren visar en lista över makron som har konfigurerats för det aktuella nätverket. Markera det makro som ska kopieras och klicka sedan på Duplicera fönstret Redigera. Dialogrutan Duplicera makro visas. Ange det nya makrots namn. (Mer information om makronamn finns i slutet av det föregående avsnittet.) Gör de ändringar som behövs. Klicka på OK för att spara ändringarna. Den nya definitionen lagras i databasen `dhcptab`. Ändra ett makro Klicka på fliken Makron i huvudfönstret. DHCP-hanteraren visar en lista över makron som har konfigurerats för det aktuella nätverket. Markera det makro som ska redigeras och klicka sedan på Egenskaper i fönstret Redigera. Dialogrutan Egenskaper för makro visas. Gör de ändringar som behövs och klicka sedan på OK. Ta bort ett makro Klicka på fliken Makron i huvudfönstret. DHCP-hanteraren visar en lista över makron som har konfigurerats för det här nätverket. Markera det makro som ska tas bort och klicka sedan på Duplicera i fönstret Redigera. Dialogrutan Ta bort makro visas. Klicka på OK. Makrot tas bort från databasen `dhcptab`. På servern klickar du på fliken Makron i huvudfönstret i DHCP-hanteraren. tillbaka