Présentation Serveurs et relais Adresses Adresse Etat Expiration Serveur Macro ID Client Commentaire Création Assistant Adresses Duplication Modification Modification multiple Libération Suppression Macros Options Procédures Menus Index |  |  | # Adresses Lorsque vous sélectionnez l'onglet Adresses de la fenêtre principale, DHCP Manager affiche les enregistrements des clients dans le réseau sélectionné, triés par nom de machine. Ces enregistrements sont stockés dans les tables réseau DHCP, gérées par le magasin de données. Liste des adresses Pour afficher les enregistrements triés par adresse IP, cliquez sur Afficher les adresses dans le menu Vue. Les serveurs et les clients sont répertoriés par adresse IP et non par nom de machine. Modification du tri Les enregistrements des clients sont triés par adresse IP ou nom de machine. Pour modifier le tri, cliquez sur l'en-tête de la colonne. Par exemple, cliquez sur l'en-tête de la colonne Serveur pour afficher les enregistrements dans l'ordre alphabétique des noms de serveurs. Maintenez la touche Majuscule enfoncée et cliquez sur l'en-tête de la colonne Serveur pour afficher les enregistrements dans l'ordre décroissant des noms de serveurs. Ajout d'adresse Pour ajouter de nouvelles adresses au réseau sélectionné, choisissez Assistant Adresses dans le menu Editer. Pour ajouter une seule adresse, sélectionnez Créer dans le menu Editer. Modification d'adresse Vous pouvez sélectionner une adresse et afficher les paramètres qui sont attribués, modifier un ou plusieurs paramètres et libérer ou supprimer des adresses de la liste. Paramètres des adresses Les paramètres des adresses sont décrits dans le tableau ci-après.
Adresse IP | Dans le réseau sélectionné, adresse IP qui sera disponible pour les clients DHCP.
Etat | Attributs de bail et d'adresse attribués au client :
Dynamique | le serveur DHCP est responsable de l'attribution et de la réattribution des adresses IP.
Permanent | Désactive l'évaluation du paramètre de bail (le bail est permanent).
Réservé (Manuel) | L'adresse est réservée pour ce client (attribuée manuellement). Le serveur DHCP ne peut pas l'attribuer à un autre client. L'adresse ne peut pas être récupérée par le serveur DHCP.
BOOTP | Les adresses IP sélectionnées sont réservées aux seuls clients BOOTP.
Inutilisable | Cette adresse n'est pas utilisable. Ce paramètre peut également être combiné avec le paramètre Réservé pour empêcher l'initialisation du client.
expire | Date d'expiration du bail pour cette adresse IP. Vous pouvez indiquer une date d'expiration pour le bail au format mm/jj/aaaa.
Serveur | Adresse IP du serveur DHCP propriétaire de cette adresse IP. Ce serveur doit fournir la réponse initiale à la demande d'adresse IP par le client DHCP.
Macro | Macro facultative que le serveur utilisera pour obtenir les paramètres de configuration du client à partir de `dhcptab`.
ID Client | Identifiant unique du client DHCP ou BOOTP utilisant cette adresse. L’ID du client est déterminé par le fournisseur du client DHCP. Pour les clients DHCP non-Solaris, veuillez consulter la documentation de votre client DHCP pour plus d’informations. Pour les clients DHCP Solaris, l’ID de client est une chaîne créée par la concaténation du type de matériel réseau et de l’adresse matérielle du client. Par exemple, pour un client dont le type de matériel est `01` (Ethernet 10 Mbit/s) et l'adresse matérielle `8:0:20:11:12:b7`, l'ID Client est `010800201112B7`. Une entrée dont l'ID Client est de 00 indique que l'adresse est entièrement disponible pour une allocation dynamique pour un client demandeur.
Commentaire | Commentaire facultatif.
début