Présentation Serveurs et relais Configuration de DHCP Configuration de BOOTP Configuration des réseaux Services DHCP Sauts Informations détaillées Consignation des transactions Détection d'adresses Rechargement Mise à jour DNS Temporisation DNS Cache BOOTP Interfaces Services BOOTP Adresses Macros Options Procédures Menus Index |  |  | # Modification des options de service sur un serveur DHCP Après la configuration initiale, choisissez Modifier dans le menu Service pour personnaliser d'autres paramètres du serveur DCHP. Les modifications apportées ici deviennent les paramètres par défaut utilisés par le serveur dans cette session et dans toutes les sessions suivantes. Utilisez la boîte de dialogue Modification des options des services pour configurer les options suivantes :
Nombre maximum de sauts d'agents de relais | Indiquez le nombre maximum de sauts de relais susceptibles de survenir avant que le serveur DHCP n'abandonne la demande. La valeur par défaut est 4.
Messages détaillés dans le journal | Le démon DHCP envoie ses messages à l'utilitaire `syslogd`. En mode détaillé, le démon DHCP affiche plus de messages qu'en mode non détaillé. Cela peut réduire l'efficacité du fait du temps nécessaire à l'écriture et à l'affichage des messages. Par défaut, DHCP Manager utilise le mode non détaillé.
Journaliser les transactions avec l'utilitaire syslog | Indiquez si le démon DHCP doit consigner les transactions à l'aide de `syslogd` et sélectionnez un entier compris entre 0 et 7 pour indiquer l'utilitaire syslog local. L'utilitaire syslog local peut être utilisé pour afficher de manière sélective les messages de transaction générés par le démon DHCP. Les transactions incluent tous les messages DHCP échangés entre le démon et les clients. Cette fonction peut se révéler utile pour la résolution de problèmes liés à DHCP.
Eviter les doublons d'adresses IP | Par défaut, avant de présenter une adresse IP à un client DHCP ou BOOTP, le serveur DHCP vérifie qu'elle n'est pas déjà utilisée par un autre client (à l'aide de ping). Décochez cette case pour désactiver cette action. (La désactivation de cette fonction n'est pas recommandée.)
Recharger `dhcptab` | Indiquez l'intervalle, en minutes, que le serveur DHCP doit utiliser pour planifier la relecture des informations de `dhcptab`. Le serveur DHCP lit automatiquement la table `dhcptab` au démarrage et ne la relit pas ensuite. Généralement, DHCP Manager indique au serveur de relire `dhcptab` chaque fois que vous modifiez les données. Par défaut, cette option est désactivée pour éviter des réinitialisations inutiles de `dhcptab`.
Mise à jour des informations des machines DNS | Sélectionnez cette option si le serveur DHCP prend en charge les clients capables d'indiquer leurs noms de machine et que vous souhaitez ajouter ces noms aux tables DNS. Le serveur DNS doit être configuré de manière à accepter des demandes de mise à jour provenant du serveur DHCP. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel Solaris DHCP Administration Guide.
Temporisation de la mise à jour DNS | Indiquez la durée (en secondes) d'attente d'une réponse du serveur DNS avant expiration de la temporisation. La valeur par défaut est de 15 secondes. Cette option n'est disponible que si vous avez sélectionné Mise à jour des informations des machines DNS.
Validité du cache | Indiquez la durée (en secondes) durant laquelle le serveur doit maintenir les offres de configuration en réponse aux demandes des clients. La valeur par défaut est de 10 secondes. Vous pouvez augmenter cette durée pour compenser les dégradations de performances dues à un réseau lent.
Compatibilité BOOTP | Indiquez si le serveur DHCP doit fonctionner en mode de compatibilité BOOTP. Dans ce mode, le serveur DHCP répond aux demandes de configuration des clients BOOTP.
Aucun | Ne prend pas en charge les clients BOOTP.
Automatique | Attribue automatiquement des adresses IP permanentes à tout client BOOTP demandeur.
Manuelle | Répond uniquement aux clients auxquels une adresse réservée a été attribuée dans les tables réseau du serveur.
Interfaces | Cliquez sur l'onglet Interfaces pour choisir les interfaces réseau que le serveur DHCP doit surveiller. Les interfaces sont répertoriées par nom de périphérique et par adresse IP réseau. Utilisez les touches fléchées pour supprimer ou restaurer une interface réseau dans la liste des interfaces surveillées. Par défaut, le serveur surveille toutes les interfaces réseau.
début