Übersicht Server und Relays Adressen Makros Optionen So wird's gemacht... Menüs Index |  |  | # Wählen der Server-Konfiguration Sie können Ihren Server entweder als DHCP-Server oder als BOOTP-Relay-Agent konfigurieren. Der DHCP-Server verwaltet die IP-Adressräume der Netzwerke, die mit dem Server verbunden sind. Der BOOTP-Relay-Agent kann Konfigurationsanforderungen von einem Client in einem Netzwerk empfangen, das nicht direkt mit einem DHCP-Server verbunden ist, und die Anforderungen an einen DHCP-Server weiterleiten.