2. Présentation Serveurs et relais Adresses IP Macros Options Procédures Serveurs et relais Configuration de DHCP Configuration de BOOTP Configuration des réseaux Suppression d'un réseau Personnalisation du service Démarrage/Arrêt/Redémarrage Activation/Désactivation Exportation/Importation Conversion du magasin de données Annulation de la configuration de DHCP Annulation de la configuration de BOOTP Adresses Macros Options Index |  |  | # Procédures : Serveurs et relais Configuration d'un serveur DHCP Lorsque vous démarrez DHCP Manager sur un système Solaris qui n'a été configuré ni en tant que serveur DHCP, ni en tant qu'agent de relais BOOTP, la boîte de dialogue Choix de la configuration du serveur apparaît. Vous pouvez configurer un serveur en tant que serveur DHCP ou agent de relais BOOTP, mais pas les deux. Sélectionnez Configurer en tant que serveur DHCP. L'Assistant de configuration de serveur DHCP démarre. Suivez les étapes de la configuration, en fournissant les informations demandées. Lorsque la configuration est terminée, le serveur DHCP démarre. Pour modifier les paramètres de configuration, vous pouvez ensuite modifier les macros comportant les paramètres de configuration. Vous pouvez également annuler la configuration du serveur puis utiliser l'assistant de configuration pour reconfigurer le serveur. Pour personnaliser les services DHCP, sélectionnez Modifier dans le menu Services. Configuration d'un agent de relais BOOTP Lorsque vous démarrez DHCP Manager sur un système Solaris qui n'a été configuré ni en tant que serveur DHCP, ni en tant qu'agent de relais BOOTP, la boîte de dialogue Choix de la configuration du serveur apparaît. Vous pouvez configurer un serveur en tant que serveur DHCP ou agent de relais BOOTP, mais pas les deux. Sélectionnez Configurer en tant que relais BOOTP. La boîte de dialogue Configuration d'un relais BOOTP apparaît. Entrez les serveurs DHCP. Tapez les noms ou les adresses IP d'un ou plusieurs serveurs DHCP vers lesquels vous souhaitez relayer les demandes de configuration puis cliquez sur OK. Lorsque la configuration est terminée, l'agent de relais BOOTP démarre. Pour personnaliser les services de relais BOOTP, sélectionnez Modifier dans le menu Services. Configuration d'un réseau Lorsque vous configurez pour la première fois le serveur DHCP, l'Assistant de configuration configure le premier réseau. Pour ajouter d'autres réseaux, procédez comme suit : Choisissez Assistant Réseau dans le menu Editer de la vue des adresses. Entrez les informations de configuration du nouveau réseau. Cliquez sur OK pour confirmer vos choix. Suppression d'un réseau Le fait de supprimer un réseau revient à le supprimer de la liste de réseaux surveillés par le serveur DHCP. Cliquez sur l'onglet Adresses et choisissez Supprimer des réseaux dans le menu Editer. La boîte de dialogue Suppression de réseau apparaît. Les réseaux configurés sont répertoriés dans la liste Réseaux à conserver. Sélectionnez le réseau à supprimer et utilisez les touches fléchées pour le déplacer dans la liste Réseaux à supprimer. Cliquez sur OK pour confirmer. Cette boîte de dialogue ne vous permet pas d'ajouter de réseau. Pour ajouter ou restaurer un réseau dans la liste des réseaux surveillés du serveur DHCP, vous devez le configurer. Personnalisation des services Vous pouvez configurer les services DHCP ou BOOTP de votre serveur ou de votre agent de relais BOOTP. Choisissez Modifier dans le menu Services. La boîte de dialogue Modification des options de service apparaît. Entrez les informations de configuration Utilisez la boîte de dialogue Modification des options de service pour personnaliser les services DHCP ou Relais. Vous pouvez configurer des options telles que le mode de compatibilité BOOTP (pour le serveur DHCP) ou modifier la liste des serveurs DHCP auxquels envoyer les demandes (agent de relais). Cliquez sur OK. Démarrage, arrêt ou redémarrage d'un serveur ou d'un agent de relais Le serveur DHCP ou l'agent de relais BOOTP démarre automatiquement lorsque vous avez terminé la configuration initiale. Vous pouvez arrêter ou démarrer le service en choisissant Arrêter ou Démarrer dans le menu Services. Cela revient à exécuter le script `/etc/init.d/dhcp` avec l'option `stop` ou `start`. Choisissez le menu Services dans la fenêtre principale. Choisissez Démarrer, Arrêter ou Redémarrer dans le menu Service.
   Début | Cliquez sur Démarrer pour démarrer le service DHCP ou le service de relais BOOTP arrêté.
   Arrêter | Cliquez sur Arrêter pour arrêter le démon DHCP ou BOOTP.
   Redémarrer | Cliquez sur Redémarrer pour forcer le serveur DHCP à relire la base `dhcptab`.
2. Cliquez sur OK pour confirmer. Activation ou désactivation d'un serveur ou d'un agent de relais La désactivation de DHCP arrête le démon DHCP et le retire de la séquence d'initialisation. Lorsque le service DHCP est désactivé, il ne démarre pas automatiquement lors de la réinitialisation du serveur. L'activation de DHCP démarre le démon DHCP et le réinsère dans la séquence d'initialisation. Choisissez le menu Services dans la fenêtre principale. Choisissez Activer ou Désactiver dans le menu Services.
   Activer | Cliquez sur Activer pour restaurer un service DHCP désactivé.
   Désactiver | Cliquez sur Désactiver pour supprimer le service DHCP de la séquence d'initialisation.
2. Cliquez sur OK pour confirmer. Exportation de donnés à partir d'un serveur DHCP Si vous souhaitez déplacer des adresses IP, des macros ou des options vers un autre serveur DHCP Solaris, vous devez commencer par exporter les données du serveur DHCP propriétaire. Dans le menu Services, choisissez Exportation de données. L'assistant d'exportation de données apparaît. Répondez aux invites pour indiquer ce que vous souhaitez exporter. Cliquez sur OK pour confirmer. Importation de données vers un serveur DHCP Après l'exportation d'adresses IP, de macros ou d'options à partir d'un serveur DHCP, vous pouvez les importer vers un autre serveur DHCP Solaris. Dans le menu Services, choisissez Importation de données. L'assistant d'importation de données apparaît. Entrez le chemin d'accès complet au fichier contenant les données à importer sur le serveur DHCP. Ce fichier doit avoir été créé par exportation de données à partir d'un serveur DHCP Solaris. Choisissez Ecraser les données existantes si vous souhaitez que les informations incompatibles du nouveau serveur soient remplacées par les données importées. Si le serveur DHCP sur lequel vous effectuez l'importation contient déjà des données de configuration pour un ou plusieurs réseaux, adresses IP, macros ou options présents dans les données importées, celles-ci remplaceront les données existantes si vous sélectionnez cette option. Par défaut, les données conflictuelles ne sont pas écrasées. Cliquez sur OK pour confirmer. Conversion vers un nouveau magasin de données Le service DHCP de Solaris prend en charge plusieurs magasins de données conçus pour répondre aux besoins de différents types de sites. Vous pouvez être amené à changer de magasin de données, par exemple si le nombre de vos clients DHCP augmente au point que vous ayez besoin de performances ou de capacités plus élevées de la part du service DHCP, ou si vous souhaitez répartir les tâches du serveur DHCP sur plusieurs serveurs. Dans le menu Services, choisissez Convertir le magasin de données. L'assistant de conversion du magasin de données apparaît. Répondez aux invites pour indiquer ce que vous souhaitez exporter. Cliquez sur OK pour confirmer. Annulation de la configuration d'un serveur DHCP Si vous ne souhaitez plus que le serveur DHCP soit exécuté sur cette machine, vous pouvez en annuler la configuration. Assurez-vous que la responsabilité des adresses du serveur a été transférée vers un autre serveur DHCP avant d'annuler la configuration du serveur. Reportez-vous à la section Exportation de donnés à partir d'un serveur DHCP. Choisissez Annuler la configuration dans le menu Services. La boîte de dialogue Annulation de la configuration du service apparaît. Choisissez l'une des options proposées (ou les deux).
   Supprimer `dhcptab` et toutes les tables réseau DHCP | Utilisez cette option avec précaution. Si vous utilisez NIS+, la suppression de ces tables risque de poser un problème pour les autres serveurs DHCP qui partagent ces bases de données.
   Supprimer toutes les entrées de la table hosts contenant des adresses DHCP | Cochez cette case pour supprimer également les entrées du service de noms de machines du serveur.
Cliquez sur OK pour confirmer. Annulation de la configuration d'un agent de relais BOOTP Choisissez Annuler la configuration dans le menu Services. La boîte de dialogue Annulation de la configuration du service apparaît. Cliquez sur OK pour confirmer. début