Übersicht IP-Adressen Makros Optionen So wird's gemacht... Server/Relays Adressen Anzeigen Erstellen Duplizieren Ändern Mehrere ändern Mehrere hinzufügen Freigeben Löschen Makros Optionen Menüs Index |  |  | # So wird's gemacht: Adressen Anzeigen von IP-Adressen Wählen Sie im Hauptfenster die Registerkarte Adressen. Wählen Sie ein Netzwerk aus der Netzwerkliste. Der DHCP-Manager zeigt eine Liste der Client-Datensätze im aktuellen Netzwerk an, die nach der IP-Adresse sortiert ist. Klicken Sie in die Spaltenkopfzeile, wenn Sie die Art und Weise ändern möchten, in der die Adressdaten angezeigt werden. Klicken Sie z. B. in die Spaltenkopfzeile "Server", um die Datensätze alphabetisch in aufsteigender Reihenfolge nach dem Server-Namen anzuzeigen. Halten Sie die Umschalttaste gedrückt, und klicken Sie in die Spaltenkopfzeile "Server", um die Datensätze nach dem Server-Namen in absteigender Reihenfolge anzuzeigen. Erstellen einer neuen IP-Adresse Wählen Sie im Hauptfenster die Registerkarte Adressen. Wählen Sie ein Netzwerk aus der Netzwerkliste. Der DHCP-Manager zeigt eine Liste der Client-Datensätze im aktuellen Netzwerk an, die nach der IP-Adresse sortiert ist. Klicken Sie im Menü "Bearbeiten" auf Erstellen. Das Dialogfeld "Adresse erstellen" wird angezeigt. Geben Sie die gewünschten Einstellungen für die neue Addresse ein. Sie können die folgenden Einstellungen im Adressbildschirm eingeben: IP-Adresse – die neue Adresse Client-Name Eigner-Server Konfigurationsmakro – blättern Sie, um die verfügbaren Makros anzuzeigen Klicken Sie auf "Leasing", um weitere Einstellungen vorzunehmen: Client-ID Leasing-Status Leasing-Verfallsdatum Klicken Sie auf "OK", um das Dialogfeld zu schließen. Hinzufügen mehrerer IP-Adressen Wählen Sie im Hauptfenster die Registerkarte Adressen. Wählen Sie ein Netzwerk aus der Netzwerkliste. Der DHCP-Manager zeigt eine Liste der Client-Datensätze im aktuellen Netzwerk an, die nach der IP-Adresse sortiert ist. Klicken Sie im Menü "Bearbeiten" auf Adressassistent. Der Adressassistent wird gestartet. Befolgen Sie die Anweisungen, um eine von mehreren Adressen zum gewählten Netzwerk hinzuzufügen. Sie können Werte für die folgenden Einstellungen eingeben: Eigner-Server Anzahl der hinzuzufügenden Adressen IP-Anfangsadresse Ob für Clients Hostnamen generiert werden sollen Konfigurationsmakro Leasing-Status Leasing-Typ Klicken Sie auf "OK", um das Dialogfeld zu schließen. zurück zum Anfang Duplizieren einer IP-Adresse Wählen Sie im Hauptfenster die Registerkarte Adressen. Wählen Sie ein Netzwerk aus der Netzwerkliste. Der DHCP-Manager zeigt eine Liste der Client-Datensätze im aktuellen Netzwerk an, die nach der IP-Adresse sortiert ist. Wählen Sie den zu kopierenden Client-Datensatz aus der Liste der Adressen. Klicken Sie im Menü "Bearbeiten" auf Duplizieren. Das Dialogfeld "Adressen duplizieren" wird angezeigt. Manche Felder besitzen Einstellungen, die die des gewählten Client-Datensatzes duplizieren. Geben Sie die neue IP-Adresse in das Feld "IP-Adresse" ein. Sie können alle Einstellungen ändern, die für diese Adresse aufgeführt sind. Klicken Sie auf "OK", um das Dialogfeld zu schließen. Ändern einer IP-Adresse Wählen Sie im Hauptfenster die Registerkarte Adressen. Wählen Sie ein Netzwerk aus der Netzwerkliste. Der DHCP-Manager zeigt eine Liste der Client-Datensätze im aktuellen Netzwerk an, die nach der IP-Adresse sortiert ist. Wählen Sie den zu ändernden Client-Datensatz, und wählen Sie dann Eigenschaften aus dem Menü "Bearbeiten" (oder doppelklicken Sie in die Tabelle). Das Dialogfeld "Eigenschaften für Adresse" wird angezeigt. Geben Sie die gewünschten Einstellungen für die Adressen ein, und klicken Sie anschließend auf "OK", um das Dialogfeld zu schließen. zurück zum Anfang Ändern mehrerer IP-Adressen Wählen Sie im Hauptfenster die Registerkarte Adressen. Wählen Sie ein Netzwerk aus der Netzwerkliste. Der DHCP-Manager zeigt eine Liste der Client-Datensätze im aktuellen Netzwerk an, die nach der IP-Adresse sortiert ist. Wählen Sie die zu ändernden Client-Datensätze, und wählen Sie dann Eigenschaften aus dem Menü "Bearbeiten". Sie können einen Adressbereich auswählen, indem Sie die Umschalttaste beim Markieren der Auswahl gedrückt halten. Wenn Sie einzelne Adressen auswählen möchten, halten Sie die Taste Strg gedrückt und wählen die zu ändernden Adressen. Das Dialogfeld "Mehrere Adressen ändern" wird angezeigt. Ändern Sie eine oder mehrere Einstellungen auf diesem Bildschirm. Klicken Sie auf "OK", um das Dialogfeld zu schließen. Freigeben von IP-Adressen Wählen Sie im Hauptfenster die Registerkarte Adressen. Wählen Sie ein Netzwerk aus der Netzwerkliste. Der DHCP-Manager zeigt eine Liste der Client-Datensätze im aktuellen Netzwerk an, die nach der IP-Adresse sortiert ist. Wählen Sie eine oder mehrere freizugebende Adressen, und wählen Sie dann Freigeben aus dem Menü "Bearbeiten". Das Dialogfeld "Adressen freigeben" wird geöffnet. Klicken Sie auf "OK", um die gewählten Adressen freizugeben. Löschen von IP-Adressen Wählen Sie im Hauptfenster die Registerkarte Adressen. Wählen Sie ein Netzwerk aus der Netzwerkliste. Der DHCP-Manager zeigt eine Liste der Client-Datensätze im aktuellen Netzwerk an, die nach der IP-Adresse sortiert ist. Wählen Sie eine oder mehrere zu löschende Adressen, und wählen Sie dann Löschen aus dem Menü "Bearbeiten". Klicken Sie auf "OK", um die gewählten Adressen zu löschen. zurück zum Anfang