Panoramica Server e agenti relay Configurazione DHCP Configurazione BOOTP Configurazione della rete Servizi DHCP Hop Messaggi completi Transazioni log Rileva indirizzo Ricarica Aggiorna DNS Timeout DNS Cache BOOTP Interfacce Servizi BOOTP Indirizzi Macro Opzioni Procedure Menu Indice |  |  | # Modifica delle opzioni di servizio su un server DHCP Dopo la configurazione iniziale, scegliendo Modifica dal menu Servizio è possibile personalizzare altre impostazioni per il server DHCP. Le modifiche apportate in questa finestra di dialogo diventano le impostazioni predefinite usate dal server nella sessione corrente e in quelle successive. La finestra di dialogo "Modifica opzioni servizio" permette di configurare le seguenti opzioni.
Numero massimo hop agente relay | Specificare il numero massimo di hop che si possono verificare sull'agente relay prima che il server BOOTP abbandoni la richiesta. Il numero predefinito è 4.
Messaggi di log completi | Il daemon DHCP scrive i messaggi in `syslogd`. Selezionando questa opzione, il daemon DHCP visualizza un maggior numero di messaggi. Questa impostazione può ridurre l'efficienza del sistema, a causa del tempo richiesto per la scrittura e la visualizzazione dei messaggi. Nella configurazione predefinita, questa opzione è disabilitata.
Registra le transazioni in syslog | Scegliere se il daemon DHCP debba registrare le transazioni usando `syslogd` e selezionare un numero intero da 0 a 7 per specificare il syslog locale. Quest'ultimo può essere usato per visualizzare selettivamente i messaggi relativi alle transazioni generati dal daemon DHCP. Le transazioni includono gli scambi di messaggi DHCP tra il daemon e i client. Questa funzione può essere utile per la risoluzione dei problemi con DHCP.
Rileva gli indirizzi IP doppi | Nella configurazione predefinita, il server DHCP verifica la disponibilità di un indirizzo IP prima di offrirlo a un client DHCP o BOOTP, per accertare che non sia utilizzato da un altro client. Per disabilitare questa impostazione, deselezionare la casella corrispondente. (La disabilitazione di questa funzione è sconsigliata.)
Ricarica `dhcptab` ogni | Specificare con quale frequenza, in minuti, il server DHCP dovrà rileggere le informazioni contenute in `dhcptab`. Il server DHCP legge il database `dhcptab` all'avvio e, successivamente, solo su richiesta. In genere, DHCP Manager forza il server a rileggere `dhcptab` ogni volta che i dati vengono modificati. Nella configurazione predefinita, questa impostazione è disattivata per evitare la reinizializzazione non necessaria di `dhcptab`.
Aggiorna le informazioni sull'host DNS | Selezionare questa opzione se il server DHCP supporta client in grado di specificare il proprio nome host e si desidera che tali nomi host vengano aggiunti alle tabelle DNS. Il server DNS deve essere configurato in modo da accettare le richieste di aggiornamento provenienti dal server DHCP. Per maggiori informazioni, vedere il manuale Solaris DHCP Administration Guide.
Timeout nell'aggiornamento DNS | Specificare il numero di secondi in cui il sistema dovrà attendere una risposta dal server DNS prima di generare un timeout. Il tempo predefinito è di 15 secondi. Questa opzione è disponibile solo se è stata selezionata l'opzione di aggiornamento delle informazioni sull'host DNS.
Cache offerta per | Specificare per quanti secondi il server debba mantenere valida l'offerta generata in risposta a una richiesta di configurazione di un client. Il tempo predefinito è di 10 secondi. Questo valore può essere aumentato per compensare le prestazioni di una rete lenta.
Compatibilità BOOTP | Determinare se il server DHCP possa operare in modalità di compatibilità BOOTP. In questa modalità, il server DHCP risponde alle richieste di configurazione provenienti dai client BOOTP.
Nessuna | I client BOOTP non sono supportati.
Automatica | Gli indirizzi IP vengono allocati automaticamente in modo permanente ai client BOOTP richiedenti.
Manuale | Il sistema risponde solo ai client a cui è stato assegnato un indirizzo riservato nelle tabelle di rete del server.
Interfacce | Fare clic sulla scheda Interfacce per scegliere le interfacce di rete che il server DHCP dovrà monitorare. Le interfacce sono elencate per nome di dispositivo e per indirizzo di rete IP. I tasti freccia permettono di rimuovere o ripristinare un'interfaccia di rete nell'elenco delle interfacce monitorate. Nella configurazione predefinita, il server monitorizza tutte le interfacce di rete.
torna a inizio pagina