3. Información general Solaris DHCP Acerca de macros Obtención de ayuda Servidores y relés Redes Direcciones Macros Las opciones Cómo... Índice |  |  | # Acerca de macros y opciones En un entorno de DHCP, las macros son contenedores de valores de opciones que se transfieren como parámetros de configuración del servidor de DHCP al cliente DHCP. Por ejemplo, puede definir una macro con opciones que especifiquen un servidor DNS y un servidor de impresión para todos los clientes con direcciones de IP pertenecientes a un servidor de DHCP concreto. Opciones especifica el formato en que se definen los valores de opción en el `dhcptab` del servidor DHCP (donde se almacenan todas las opciones y macros de DHCP). Por ejemplo, la categoría de la opción, el tipo de datos, el fabricante y la "granularidad" determinan la forma de las opciones de las macros. En las páginas de ayuda Crear opción y Modificar opción se dan más detalles sobre cómo modificar las opciones. # Procesamiento de macros Recuerde los puntos siguientes al asignar nombres a macros DHCP y al añadir opciones a macros: El procesamiento automático se desarrolla para macros de la categoría Clase cliente, Red e Identificación de cliente cuando la categoría de la macro coincide con la clase del cliente, la dirección de red o la identificación del cliente. Las categorías de macro determinan el orden en que las macros se procesan automáticamente. Los nombres de macro determinan las categorías de macro, a excepción de las macros de la dirección de IP, que se clasifican por su asignación a una dirección de IP. Para la mayoría de macros, haga que los nombres de las macros coincidan con los nombres de los recursos o dispositivos a los que desea que se apliquen las macros. Por ejemplo:
   Para clientes... | Asigne un nombre a la macro
   De una clase de cliente determinada | El mismo nombre que la clase cliente del cliente DHCP. El fabricante del cliente determina su clase. Por ejemplo, el nombre de clase de cliente para el cliente Sun Ultra TM 1 es SUNW,Ultra-1, por lo que debe asignar a la macro el nombre `SUNW.Ultra-1` . En los sistemas cliente DHCP Solaris, puede determinar la clase de cliente si escribe el comando `uname -i` en la máquina cliente. Tenga en cuenta que los nombres de macro no pueden contener comas, por lo que si el nombre de clase del cliente contiene una coma, sustitúyala por un punto en el nombre de la macro.
   En una red determinada | El mismo nombre que la dirección de IP de la red a través de la cual se conecta el cliente; por ejemplo, asigne a su macro el nombre `10.0.0.0`..
   Uso de una dirección de IP determinada | Se puede usar cualquier nombre, pero se recomienda usar el nombre del sistema del servidor DHCP o la dirección de IP. Por ejemplo, asigne a la macro el nombre `shiva` o `125.53.224.45`. Este tipo de macro es útil para usarla como de configuración para todos los clientes que obtienen la información de configuración a partir de este servidor DHCP.
   Identificada por un determinado ID del cliente | Del mismo modo que la identificación exclusiva de cliente; por ejemplo, asigne a su macro el nombre `010800201112B7` .
El orden es importante. El orden en que se procesan las macros es muy importante. Si una opción se incluye en más de una macro, el valor de la opción transferido al cliente es el valor asignado en la última macro procesada. Las macros se procesan en el orden que muestra la ilustración. Como muestra la ilustración, el procesamiento de las macros va de lo general a lo específico. Las macros Clase cliente se procesan en primer lugar. Las macros Red en segundo lugar y anulan cualquier valor conflictivo de las Clase cliente. Las macros Dirección de IP son las terceras y anulan cualquier valor conflictivo de las anteriores. En último lugar se procesan las macros Identificación del cliente; anulan cualquier valor conflictivo de las macros anteriores. Las macros pueden contener otras macros. Al margen de la categoría de una macro, ésta puede contener otras macros de modo que una macro Clase cliente pueda iniciarse desde una macro Dirección de IP. volver al principio