Présentation Serveurs et relais Configuration de DHCP Magasin de données Chemin Service de noms de machine Stratégie de bail Serveur/Domaine DNS Réseau Routeur NIS NIS+ Configuration de relais Configuration des réseaux Services DHCP Services de relais Adresses Macros Options Procédures Menus Index |  |  | # Assistant de configuration DHCP L'assistant de configuration de DHCP vous aide à configurer un système SolarisTM en tant que serveur DHCP et configure le premier réseau.
Remarque : veuillez lire le chapitre "Planning for DHCP Service" du document DHCP Administration Guide de Solaris avant du configurer un serveur DHCP.
Après la configuration initiale, utilisez l'option Modifier du menu Services pour configurer des services tels que la compatibilité BOOTP, la détection des doublons d'adresses et les interfaces à surveiller. Pour entrer des informations dans l'assistant, cliquez deux fois dans le champ, entrez la valeur souhaitée et appuyez sur la touche Entrée. L'assistant de configuration DHCP vous demande d'entrer les informations suivantes.
Magasin de données | Sélectionnez le type de magasin de données que le serveur DHCP doit utiliser pour stocker les données de configuration. Vous pouvez choisir :
Fichiers texte | Les données sont stockées dans des fichiers texte ASCII ordinaires. Convient à un petit nombre de clients, inférieur à 10 000. Les données peuvent être partagées par NFS entre plusieurs serveurs DHCP.
NIS+ | Les données sont stockées dans des tables NIS+. Convient à un nombre de clients plus important, pouvant aller jusqu'à 40 000. Les données peuvent être partagées entre plusieurs serveurs DHCP. Si le serveur n'est pas encore configuré en tant que client NIS+, vous ne pouvez pas sélectionner l'option NIS+. Pour utiliser NIS+ pour le magasin de données, fermez l'assistant, configurez le serveur en tant que client NIS+ et relancez DHCP Manager.
Fichiers binaires | Les données sont stockées dans des fichiers texte binaires. Convient à un grand nombre de clients, pouvant aller jusqu'à 100 000. Les données ne peuvent pas être partagées entre plusieurs serveurs DHCP.
Chemin du magasin de données | Si vous avez choisi des fichiers texte ou binaires comme magasins de données, entrez le chemin d'accès des données (par défaut : `/var/dhcp`). Si vous avez choisi NIS+, entrez le domaine du serveur NIS+ (par défaut : domaine de ce serveur).``
Service de noms de machine | Sélectionnez le service de noms que le serveur DHCP doit utiliser pour enregistrer les noms de machine associés aux adresses IP affectées aux clients.
Ne pas gérer les enregistrements hosts | Le serveur DHCP ne tentera pas d'ajouter des entrées de nom de machine aux services de noms. Un administrateur pourra le faire manuellement.
/etc/hosts | Le serveur DHCP ajoutera des entrées de noms de machine à la table /etc/hosts du serveur.
NIS+ | Le serveur DHCP ajoutera des entrées de noms de machine à NIS+. Le système du serveur DHCP doit être un client NIS+. Vous devez indiquer le nom de domaine NIS+.
DNS | Le serveur DHCP ajoutera des entrées de noms de machine au DNS si les démons DHCP et DNS sont exécutés sur le même système. Vous devez indiquer le nom de domaine DNS.
Stratégie de bail | Entrez le délai d'expiration d'un bail. Ce bail est la durée pendant laquelle un serveur DHCP autorise un client DHCP à utiliser une adresse particulière. Cette valeur peut aller de une heure à 3550 semaines. La valeur de la durée du bail doit être assez faible pour que les adresses expirées soient rapidement récupérées, mais assez importante pour que, si votre service DHCP devient indisponible, les clients continuent à fonctionner jusqu'à ce que la ou les machines exécutant le service DHCP puissent être réparées. Une règle simple consiste à indiquer un délai de deux fois le temps d'indisponibilité prévu du serveur. Par exemple, s'il faut habituellement quatre heures pour obtenir et remplacer et une pièce défectueuse et redémarrer le serveur, indiquez une durée de bail de huit heures. Par défaut, les clients sont autorisés à renégocier leur bail avant que celui-ci n'expire. Les clients Solaris DHCP tentent de renouveler leur bail à mi-durée. Si cette renégociation n'est pas autorisée, les clients doivent émettre une nouvelle demande DHCP au moment de l'expiration du bail afin d'obtenir une nouvelle adresse. Choisissez cette option si votre environnement compte plus de clients que d'adresses et que vous devez appliquer une durée maximale d'utilisation aux adresses IP.
Domaine DNS | Le serveur de domaine résout les noms de machine en adresses de machine. Si le serveur est configuré pour utiliser DNS, le nom de domaine et l'adresse du serveur DNS sont affichés. Si ces champs sont vides, vous pouvez entrer le nom de domaine et l'adresse d'un serveur de domaine DNS. Vous pouvez entrer l'adresse de plusieurs serveurs. L'ordre de la liste détermine l'ordre dans lequel les serveurs sont interrogés.
début
Configuration des réseaux Cette section vous permet de commencer la configuration des réseaux. Vous pouvez configurer le premier réseau à l'aide de l'Assistant de configuration de DHCP. Une fois le serveur DHCP configuré, vous pouvez ajouter des réseaux supplémentaires à l'aide de l'Assistant Réseau, disponible dans le menu Editer de la vue des adresses.
Adresse du réseau | Entrez l'adresse IP du réseau que vous configurez.
Masque de sous-réseau | Entrez le masque de sous-réseau de ce réseau. Un masque de sous-réseau permet de séparer la partie machine d'une adresse Internet pour former des sous-réseaux locaux.
Type de réseau | Indiquez si le réseau est un réseau local (LAN) ou point-à-point (PPP).
Routage | Un routeur est une machine possédant plusieurs interfaces réseau et capable d'acheminer les paquets IP d'un réseau à un autre. Dans la plupart des cas, les clients doivent effectuer une découverte de routeur pour se connecter à un routeur. Si certains clients de votre réseau ne peuvent pas utiliser la découverte de routeur, entrez l'adresse IP d'un routeur qu'ils pourront utiliser pour communiquer avec les systèmes d'un autre réseau.
Nom du domaine NIS Adresse du serveur NIS | Si le serveur est configuré pour utiliser le service d'attribution de noms NIS, ces champs comportent des informations concernant le serveur NIS. Dans le cas contraire, vous pouvez entrer le nom de domaine et l'adresse IP d'un ou plusieurs serveurs de noms NIS. L'ordre dans lequel les adresses apparaissent dans la liste détermine l'ordre dans lequel les serveurs sont interrogés.
Nom du domaine NIS+ Adresse du serveur NIS+ | Si le serveur est configuré pour utiliser le service de noms NIS+, ces champs contiennent des informations concernant le serveur NIS+. Dans le cas contraire, vous pouvez entrer le nom de domaine et l'adresse IP d'un ou plusieurs serveurs de noms NIS+. L'ordre dans lequel les adresses apparaissent dans la liste détermine l'ordre dans lequel les serveurs sont interrogés.
début