Présentation Serveurs et relais Adresses Créer Assistant Adresses Numéro Serveur Adresse de départ Noms Confirmation Configuration Inutilisable Bail Duplication Modification Modification multiple Libération Suppression Macros Options Procédures Menus Index |  |  | # Assistant Adresses Utilisez l'Assistant Adresses pour ajouter un bloc d'adresses au réseau DHCP du serveur. Pour lancer l'Assistant Adresses, sélectionnez Adresses dans le menu Vue, puis sélectionnez Assistant Adresses dans le menu Editer. Avancez par étapes en cliquant sur la flèche située en bas de l’écran. Pour entrer des informations, cliquez deux fois dans un champ, entrez la valeur souhaitée et appuyez sur la touche Entrée. Si vous choisissez l’Assistant Adresses, vous devrez entrer les informations suivantes.
Nombre d'adresses | Entrez le nombre total d'adresses à ajouter au réseau du serveur DHCP.
Géré par le serveur | Entrez l'adresse IP du serveur DHCP gérant ces adresses IP. Ce serveur doit fournir la réponse initiale à la demande d'adresse IP par le client DHCP.
Adresse IP de départ | Entrez la première adresse IP de la série.
Générer des noms | Entrez un nom racine pour les noms de client générés. Vous pouvez générer une liste de noms de client pour chaque adresse attribuée. Les noms seront insérés dans la table `hosts` du serveur. Chaque nouveau nom de client sera composé du nom racine et d'un nombre incrémentiel.
Confirmer la liste des adresses | Vous pouvez revoir les informations entrées. Si vous souhaitez ajouter ou modifier des adresses, utilisez les options Créer une adresse ou Modifier une adresse du menu Editer.
Macro de configuration des clients | Entrez le nom d'une macro de configuration des clients. Vous pouvez dérouler une liste des macros existantes. Sélectionnez une macro dans la liste et cliquez sur Vue pour en afficher le contenu. Si vous souhaitez attribuer un nom à une macro qui n'existe pas, créez-la à l'aide de la boîte de dialogue Création de macro.
Inutilisable | Vous pouvez choisir de marquer ces adresses comme Inutilisable.
Type de bail | Sélectionnez Dynamique ou Permanent. Dynamique : le serveur DHCP est responsable de l'attribution et de la réattribution de cette plage d'adresses IP. Choisissez Dynamique si vous souhaitez que les adresses IP soient disponibles lorsqu'elles ne sont pas utilisées. Entrez la date d'expiration du bail. Vous pouvez indiquer une date d'expiration au format mm/jj/aaaa. Permanent : l'adresse est affectée au client de manière permanente.
début