Información general Servidores y relés Configurar DHCP Configuración de relé Configurar red Servicios de DHCP Servicios de relé Iniciar/parar Habilitar/inhabilitar Exportar/importar datos Convertir almacén de datos Desconfigurar Direcciones Macros Las opciones Cómo... Menús Índice |  |  | # Servidores DHCP y agentes de relé BOOTP Puede usar el Gestor de DHCP para configurar y gestionar el servidor DHCP o el agente de relé BOOTP y las redes que están asociadas a ellos. ## Servidor de DHCP El servidor DHCP gestiona el espacio para direcciones de IP en las redes a las que está conectado. Use el Asistente de configuración de DHCP para configurar el servidor DHCP. El asistente de configuración DHCP realiza paso a paso el procedimiento de configuración del sistema como un servidor DHCP y configura la primera red. El asistente realiza los mismos pasos que el comando `dhcpconfig` de Solaris. Después de la configuración inicial, puede configurar opciones adicionales para personalizar el comportamiento del servidor de DHCP mediante la opción Modificar del menú Servicio para abrir el cuadro de diálogo Modificar opciones de servicio. Use el menú Servicio para detener, iniciar, inhabilitar, habilitar y desconfigurar el servidor DHCP. El menú Servicio también proporciona funciones de selección para exportar e importar datos y para convertir el almacén de datos . ## Agente de relé BOOTP El agente de relé BOOTP puede recibir solicitudes de configuración de un cliente de una red que no esté directamente conectada a un servidor DHCP y reenviar la solicitud a un servidor DHCP. Use el cuadro de diálogo Configurar BOOTP para realizar la configuración inicial. Puede configurar opciones adicionales mediante la opción Modificar del menú Servicio para abrir el cuadro de diálogo Modificar opciones de servicio. Use el menú Servicio para detener, iniciar, inhabilitar, habilitar y desconfigurar el agente de relé BOOTP. ## Redes El servidor DHCP puede gestionar clientes y direcciones de las redes configuradas. Use el Asistente de configuración de DHCP para configurar la primera red. Después de la configuración inicial puede configurar redes adicionales con el Asistente de red, en el menú Editar. Seleccione Suprimir red en el menú Editar para eliminar una red de la lista de redes que se supervisan.