Panoramica Solaris DHCP Macro Consultazione della guida Server e agenti relay Indirizzi Macro Opzioni Procedure Menu Indice |  |  | # Solaris DHCP Il server DHCP SolarisTM (`in.dhcpd`) fornisce servizi DHCP ai client DHCP e BOOTP. L'implementazione DHCP di Solaris offre una grande flessibilità nell'assegnazione delle configurazioni di rete, grazie all'uso di macro contenenti i valori dei parametri di rete. Le macro vengono elaborate selettivamente per assegnare i parametri appropriati ai client. La figura seguente offre una descrizione generale del processo di boot dei client DHCP/BOOTP, inclusa l'elaborazione delle macro, sotto Solaris DHCP. Nella figura: Un client DHCP/BOOTP avvia una richiesta DHCP. Un server DHCP disponibile accetta la richiesta e avvia il processo di allocazione DHCP: Nelle tabelle di rete DHCP viene individuato un indirizzo IP disponibile, che viene assegnato al client. I valori delle opzioni contenute nella macro di categoria Classe client (piattaforma/sistema operativo), situata nella tabella `dhcptab` del server, vengono associati e inoltrati alla fase successiva. I valori delle opzioni contenute nella macro di categoria Rete (rete client), situata nel database `dhcptab` del server, vengono associati e inoltrati alla fase successiva. I valori delle opzioni contenute nella macro di categoria Indirizzo IP (server specifico), situata nel database `dhcptab` del server, vengono associati e inoltrati alla fase successiva. I valori delle opzioni contenute nella macro di categoria ID client (client specifico, ad esempio Ethernet/MAC ID), situata nel database `dhcptab` del server, vengono associati e inoltrati alla fase successiva. Tutti i valori delle opzioni vengono raggruppati, insieme all'indirizzo IP assegnato dal server DHCP, e ritrasmessi al client DHCP. Il client completa il processo di boot usando l'indirizzo IP e i valori forniti dal server DHCP. Per maggiori informazioni sulle macro e sulle opzioni, vedere le sezioni corrispondenti della guida. torna a inizio pagina