Panoramica Server e agenti relay Configurazione DHCP Configurazione BOOTP Configurazione della rete Servizi DHCP Servizi BOOTP Messaggi completi Hop Server Interfacce Indirizzi Macro Opzioni Procedure Menu Indice |  |  | # Modifica delle opzioni di servizio su un agente relay BOOTP Dopo la configurazione iniziale, scegliendo Modifica dal menu Servizio è possibile personalizzare altre impostazioni per l'agente relay BOOTP. La finestra di dialogo "Modifica opzioni servizio" permette di configurare le seguenti opzioni.
Messaggi di log completi | Il daemon DHCP scrive i messaggi in `syslogd`. Selezionando questa opzione, il daemon DHCP visualizza un maggior numero di messaggi. Questa impostazione può ridurre l'efficienza del sistema a causa del tempo richiesto per la scrittura e la visualizzazione dei messaggi, perciò dovrebbe essere riservata alle attività di diagnostica e risoluzione dei problemi. Nella configurazione predefinita, questa opzione è disabilitata.
Numero massimo hop agente relay | Specificare il numero massimo di volte in cui la richiesta può essere trasmessa a un altro server prima che l'agente relay BOOTP ricevente la abbandoni. Il numero predefinito è 4.
Server DHCP | Inserire i nomi o gli indirizzi IP dei server DHCP a cui l'agente relay BOOTP dovrà inoltrare le richieste. Questa opzione permette di espandere l'elenco dei server configurati inizialmente, oppure di eliminare i server configurati.
Interfacce | Fare clic sulla scheda Interfacce per scegliere le interfacce di rete che il server DHCP dovrà monitorare. Le interfacce sono elencate per nome di dispositivo e per indirizzo di rete IP. I tasti freccia permettono di rimuovere o ripristinare un'interfaccia di rete nell'elenco delle interfacce monitorate. Nella configurazione predefinita, il server monitorizza tutte le interfacce di rete.