Übersicht Server und Relays DHCP-Konfiguration Relay-Konfiguration Netzwerkkonfiguration DHCP-Services Relay-Services Adressen Makros Optionen So wird's gemacht... Menüs Index |  |  | # Konfigurieren eines BOOTP-Relay-Agenten Wenn Sie den DHCP-Manager für ein System starten, das weder als DHCP-Server noch als BOOTP-Relay-Agent konfiguriert wurde, können Sie wählen, wie das System konfiguriert werden soll. Wenn Sie das System als BOOTP-Relay-Agent konfigurieren, wird das Dialogfeld "BOOTP-Relay konfigurieren" angezeigt.
DHCP-Server | Geben Sie die IP-Adressen oder die Hostnamen der DHCP-Server ein, an die dieser Relay-Agent Konfigurationsanforderungen weiterleiten soll.
Nach der Anfangskonfiguration verwenden Sie die Option Ändern im Menü "Service", um weitere Optionen (z. B. Anzahl der Relay-Hops und zu überwachende Schnittstellen) zu konfigurieren.