Información general Servidores y relés Configurar DHCP Configurar BOOTP Configurar red Servicios de DHCP Servicios de BOOTP Detallado Saltos Servidores Interfaces Direcciones Macros Las opciones Cómo... Menús Índice |  |  | # Modificar opciones de servicio en un agente de relé BOOTP Después de la configuración inicial, elija Modificar, en el menú Servicios, para personalizar otros valores del agente de relé BOOTP. El cuadro de diálogo Modificar opciones de servicio permite configurar las opciones siguientes.
Mensajes de registro detallados | El daemon de DHCP escribe mensajes en el recurso `syslogd`. En el modo detallado, el daemon DHCP muestra más mensajes que en el modo no detallado. Esto puede reducir el rendimiento debido al tiempo empleado en escribir y mostrar los mensajes, por lo que se debe reservar para la detección de errores. El valor predeterminado es el modo no detallado.
Saltos máximos del agente de relé | Especifique el número máximo de veces que la solicitud puede transmitirse a otro servidor antes de que el agente de relé BOOTP receptor suelte la solicitud. El valor predeterminado es 4.
Servidores de DHCP | Escriba los nombres de sistema o direcciones de IP de los servidores DHCP a los que tiene que reenviar las solicitudes el agente de relé BOOTP. Use esta opción para ampliar la lista de servidores configurados durante la configuración inicial. También puede usar esta opción para suprimir servidores configurados.
Interfaces | Haga clic en la pestaña Interfaces para seleccionar las interfaces de red que debe supervisar el servidor DHCP. Las interfaces están ordenadas por nombre de dispositivo y dirección de red IP. Utilice las teclas de flecha para eliminar o restaurar una interfaz de red en la lista de interfaces supervisadas. El valor predeterminado es permitir que el servidor supervise todas las interfaces de red.