Übersicht Server und Relay-Agenten IP-Adressen Erstellen Adressenassistent Duplizieren Adresse Name Server Makro Kommentar Client-ID Reserviert Leasing BOOTP Nicht verwendbar Ändern Mehrere ändern Freigeben Löschen Makros Optionen So wird's gemacht... Menüs Index |  |  | # Duplizieren einer Adresse Mit dem Dialogfeld "Adresse duplizieren" können Sie schnell eine neue Adresse zur aktuellen DHCP-Netzwerktabelle hinzufügen. Wählen Sie zunächst die Adresse mit den Einstellungen, die Sie in eine neue Adresse kopieren möchten, und wählen Sie dann "Duplizieren" aus dem Menü "Bearbeiten". Die im Dialogfeld "Adresse duplizieren" verfügbaren Einstellungen werden im Folgenden beschrieben.
IP-Adresse | Die IP-Adresse für diesen Datensatz.
Client-Name (optional) | Der Hostname des Clients.
Eigner-Server | Die IP-Adresse des DHCP-Servers, dem die IP-Adresse dieses Datensatzes gehört. Konfigurationsmakro
Konfigurationsmakro | Ein optionales Makro für den Server, das zum Abrufen von Client-Konfigurationsparametern aus `dhcptab` verwendet werden soll. Klicken Sie auf den Pfeil, um eine Liste mit den Makros anzuzeigen, die auf dem Server verfügbar sind. Wenn das gewünschte Makro noch nicht auf dem Server vorhanden ist, können Sie es über das Dialogfeld Makro erstellen definieren.
Kommentar (optional) | Optionaler Textkommentar.
Klicken Sie auf "Leasing", um die Einstellungen zu ändern, die sich auf den Leasing-Typ und das Verfallsdatum auswirken.
Client-ID | Eine eindeutige Kennung des DHCP- oder BOOTP-Clients, der diese Adresse verwendet. Die Client-ID wird vom Anbieter des DHCP-Clients festgelegt. Für DHCP-Clients, die nicht unter Solaris laufen, erhalten Sie in deren DHCP-Client-Dokumentation mehr Informationen. Bei Solaris-DHCP-Clients wird der Client-ID-String durch Verkettung des Typs der Netzwerk-Hardware und der Hardware-Adresse des Clients gebildet. So würde z. B. ein Client mit dem Hardware-Typ `01` (10-MB-Ethernet) und der Hardware-Adresse `8:0:20:11:12:b7` die Client-ID `010800201112B7` besitzen. Ein Eintrag mit dem Client-ID-Wert 00 gibt an, dass die Adresse frei verfügbar ist, um sie einem anfordernden Client dynamisch zuzuordnen.
Reserviert | Die Adresse ist für diesen Client reserviert und kann vom Server nicht zurückgefordert werden.
Leasing-Policy | Dynamisch: Der DHCP-Server ist für die Zuordnung und die erneute Zuordnung dieses IP-Adressbereichs zuständig. Geben Sie die Verfallszeit für den Leasing-Zeitraum ein. Sie können das Verfallsdatum für den Leasing-Zeitraum im Format mm/tt/jjjj HH:MM angeben. Permanent: Der Leasing-Zeitraum ist unbegrenzt.
Nur BOOTP-Clients zuweisen | Die gewählte IP-Adresse ist für BOOTP-Clients reserviert.
Adresse ist nicht verwendbar | Diese IP-Adresse kann nicht verwendet werden. Sie können diese Einstellung zusammen mit der Option "Reserviert" verwenden, um einen Client am Booten zu hindern.
zurück zum Anfang