Übersicht Server und Relays IP-Adressen Makros Optionen So wird's gemacht... Menüs Adressansicht Makroansicht Optionsansicht Index |  |  | # Menüs der Makroansicht
| Titel | Beschreibung
| Menü "Datei" |
| Beenden | Anwendung beenden.
| Menü "Bearbeiten" |
| Erstellen | Neues Makro erstellen.
| Löschen | Gewählte(s) Makro(s) löschen.
| Duplizieren | Gewähltes Makro kopieren.
| Eigenschaften | Die Eigenschaften des gewählten Makros ändern.
| Menü "Ansicht" |
| Aktualisieren | Die Daten vom Server aktualisieren.
| Raster anzeigen | Rasterlinien in der Anzeige einblenden.
| Menü "Service" |
| Erneut starten | DHCP-Dämon anhalten und erneut starten.
| Anhalten | DHCP-Dämon anhalten.
| Starten | DHCP-Dämon starten.
| Deaktivieren | DHCP-Server oder BOOTP-Relay-Agenten deaktivieren.
| Aktivieren | Den DHCP-Server oder BOOTP-Relay-Agenten aktivieren.
| Ändern | Services des DHCP-Servers oder des BOOTP-Relay-Agenten anpassen.
| Exportieren von Daten | Ausgewählte IP-Adressen, Makros und Optionen aus dem DHCP-Datenarchiv in eine Datei kopieren, um diese in einen DHCP-Server zu importieren.
| Importieren von Daten | IP-Adressen, Makros und Optionen, die aus von einem DHCP-Server exportiert wurden, in das DHCP-Datenarchiv einlesen.
| Datenarchiv konvertieren | DHCP-Server zur Nutzung eines neuen Datenarchivs und Konvertierung existierender Daten in das Datenformat des neuen Datenarchivs konfigurieren.
| Dekonfigurieren | Den DHCP-Server oder BOOTP-Relay-Agenten dekonfigurieren.
| Menü "Hilfe" | Online-Hilfe anzeigen.
| Suchen | Einen Makroeintrag suchen.
| Spalteneinträge |
| Makros | Makros werden nach dem Namen aufgelistet. Klicken Sie auf das Makro, um die darin enthaltenen Makros und Optionen anzuzeigen. Doppelklicken Sie, um das Dialogfeld "Eigenschaften für Makro" zu öffnen.
| Option | Name der gewählten Option
| Wert | Optionswert
zurück zum Anfang