Información general Agentes de relé y servidores Direcciones de IP Crear Asistente de direcciones Duplicar Dirección Nombre Servidor Macro Comentario Identificación del cliente Reservado Permiso BOOTP No utilizable Modificar Modificar varios Versión Suprimir Macros Las opciones Cómo... Menús Índice |  |  | # Duplicar dirección El cuadro de diálogo Duplicar dirección permite agregar rápidamente una nueva dirección a la tabla de red de DHCP actual. Elija una dirección con los valores que quiera copiar en una nueva dirección y, a continuación, seleccione Duplicar en el menú Editar. Seguidamente se indican los valores del cuadro de diálogo Duplicar dirección.
Dirección de IP | La dirección de IP para este registro.
Nombre de cliente (opcional) | El nombre del sistema del cliente.
Propiedad del servidor | La dirección de IP del servidor DHCP a la que pertenece la dirección de IP de este registro.
Macro de configuración | Una macro opcional que el servidor debe usar para obtener los parámetros de configuración del cliente a partir de `dhcptab`. Haga clic en la flecha para ver una lista de macros disponibles en el servidor. Si la macro que desea especificar no existe aún en el servidor, puede crear una con el cuadro de diálogo Crear macro.
Comentario (opcional) | Un comentario de texto opcional.
Haga clic en Permiso para modificar los valores que afectan al tipo de permiso y a la fecha de caducidad.
Identificación del cliente | Un identificador exclusivo del cliente DCHP o BOOTP que usa esta dirección. El fabricante del cliente DHCP determina el ID del cliente. Para clientes DHCP que no sean Solaris, consulte la documentación del cliente DHCP para obtener más información. Para los clientes DHCP de Solaris, el ID del cliente es una cadena creada por la concatenación del tipo de hardware de red y de la dirección de hardware del cliente. Por ejemplo, un cliente con un tipo de hardware `01` (Ethernet de 10 Mb) y una dirección de hardware de `8:0:20:11:12:b7` tendría la identificación de cliente `010800201112B7`. Una entrada con un valor de identificación del cliente 00 indica que la dirección está disponible para asignarla al cliente que lo solicite.
Reservado | La dirección está reservada para este cliente y el servidor no podrá reclamarla.
Normas de Permiso | Dinámico: el servidor DHCP es responsable de la asignación y reasignación de este rango de direcciones de IP. Introduzca la fecha de caducidad del permiso. Puede especificarla en formato mm/dd/aaaa HH:MM. Permanente: el permiso no caduca.
Asignación sólo a clientes BOOTP | La dirección de IP seleccionada está reservada para clientes BOOTP.
La dirección está inutilizable | Esta dirección de IP no se puede usar. Puede usar este valor, además del valor Reservado, para evitar que un cliente arranque.
volver al principio