Översikt Servrar och reläer Adresser Adress Status Giltighetstid Server Makro Klient-ID Kommentar Skapa Adressguiden Duplicera Ändra Ändra flera Frigöra Ta bort Makron Alternativ Gör så här ... Menyer Index |  |  | # Adresser När du klickar på fliken Adresser i huvudfönstret visar DHCP-hanteraren klientposterna i det aktuella nätverket, sorterat efter värdnamn. Posterna finns lagrade i DHCP-tabellerna i datalagret. Visa adresser Du visar adresserna sorterat efter IP-adress genom att klicka på Visa adress på Visa-menyn. Servrar och klienter är sorterade efter IP-adress istället för efter värdnamn. Ändra sorteringsordning Klientposterna kan sorteras efter klientens IP-adress eller värdnamn. Du ändrar sorteringsordning genom att klicka på kolumnrubriken. Du kan till exempel klicka överst i kolumnen Server för att visa posterna i bokstavsordning efter servernamn. Om du håller ner Skift och klickar på kolumnrubriken visas posterna i fallande bokstavsordning. Lägga till en adress Du lägger till nya adresser i det aktuella nätverket genom att starta Adressguiden som finns på Redigera-menyn. Du kan lägga till en enstaka adress genom att klicka på Skapa på Redigera-menyn. Ändra adresser Du kan markera en adress, visa inställningarna för adressen, ändra en eller flera inställningar och frigöra eller ta bort adresser i listan. Inställningar Inställningarna för en adress beskrivs i tabellen nedan.
IP-adress | En IP-adresss i det markerade nätverket som kan tilldelas till en DHCP-klient.
Status | Låne- och adressattribut för klienten:
Dynamisk | DHCP-servern ansvarar för allokering och omallokering av adressen.
Permanent | Inställningarna för återlämning ignoreras (lånet är permanent).
Reserverad (manuell) | Adressen har tilldelats klienten manuellt. DHCP-servern kan inte tilldela adressen till en annan klient. Adressen kan inte återtas av DHCP-servern.
BOOTP | Den markerade IP-adressen är reserverad för BOOTP-klienter.
Oanvändbar | Adressen får inte användas. Den här inställningen kan användas tillsammans med alternativet Reserverad för att förhindra att klienten startas om.
Giltighetstid | Sista giltighetsdatum för tilldelningen av IP-adressen. Datumet anges i formatet mm/dd/åååå.
Server | IP-adressen till den DHCP-server som äger IP-adressen. Den här servern är ansvarig för att besvara DHCP-klientens begäran om adresser.
Makro | Ett (valfritt) makro som servern använder för att hämta klientens konfigurationsparametrar från `dhcptab`.
Klient-ID | En unik identifierare för DHCP- eller BOOTP-klienten som använder adressen. Identifieraren bestäms av leverantören av DHCP-klienten. Om du använder en DHCP-klient som är baserat på ett annat operativsystem än Solaris finns mer information i dokumentationen för klienten. Om du använder en Solaris DHCP-klient, är klient-ID:t en sträng som består av nätverkets maskinvarutyp och klientens maskinvaruadress. En klient med maskinvarutypen `01` (10 MB Ethernet) och maskinvaruadressen `8:0:20:11:12:b7` skulle exempelvis få klient-ID `010800201112B7`. Om posten har klient-ID 00 betyder det att adressen är tillgänglig för dynamisk allokering till en klient.
Kommentar | En valfri textkommentar.
tillbaka