Översikt Servrar och reläer IP-adresser Makron Skapa Namn Alternativ Upp/ner Ta bort Duplicera Ändra Ta bort Alternativ Gör så här ... Menyer Index |  |  | # Skapa makro I dialogrutan Skapa makro kan du definiera nya makron i `dhcptab`-databasen på den markerade DHCP-servern. Se även avsnittet Använda makron och alternativ för mer information om hur du definierar DHCP-makron. Mer information om alternativen i dialogrutan Skapa makro finns nedan.
Namn | Det nya makrots namn. Kom ihåg att de namn du anger avgör i vilken makrokategori det nya makrot hamnar. Namnet på ett makro kan vara upp till 128 tecken långt. När du ger makrot ett namn måste du tänka på att ge det samma namn som den resurs eller enhet i kategorin som du vill styra. Om du till exempel ska skapa ett klientklassmakro för att konfigurera en Ultra-5TM (med klientklassnamnet `SUNW,Ultra5_10`), ska du kalla makrot `SUNW.Ultra5_10`.
Alternativ | Namnet på de alternativ och/eller andra makron som ska ingå i makrot. Alternativen eller makrona måste redan finnas i `dhcptab`. Om alternativet inte finns, kan du skapa det med dialogrutan Skapa alternativ. Du kan bläddra i listan över definierade alternativ genom att högerklicka i kolumnen Alternativ. Listan är sorterad efter kategori och typ. Mer information om hur du visar listan över standardalternativ finns i avsnittet Standardalternativ. Om du vill inkludera ett annat makro, anger du Inkludera i kolumnen Alternativ och sedan det inkluderade makrots namn i kolumnen Värde. Du kan ange ett alternativ genom att skriva alternativets namn i kolumnen Alternativ och värdet i kolumnen Värde.
Flytta upp/flytta ner | Du kan klicka på Flytta upp eller Flytta ner om du vill ändra ordningen på alternativ och kapslade makron. Ordningen har betydelse, eftersom de alternativ och makron som körs sist kan ändra resultatet av de makron som har körts först.
Ta bort | Du kan markera ett alternativ och klicka på Ta bort för att ta bort alternativet från makrot.
Meddela DHCP-servern vid ändringar: Markera den här rutan om du vill att DHCP-servern ska uppdatera `dhcptab` efter att den ändrade makro-informationen skrivits. I de flesta fall bör servern uppdatera informationen från `dhcptab` så att klienterna börjar ta emot nya konfigurationsdata omedelbart. Däremot kan det under vissa omständigheter vara nödvändigt att fördröja inläsningen, Du kan t ex tvingas ändra flera makron för att konfigurationerna ska bli korrekta. tillbaka