Panoramica Server e agenti relay Indirizzi IP Macro Crea Nome Opzione Su/Giù Elimina Duplica Modifica Elimina Opzioni Procedure Menu Indice |  |  | # Creazione di una macro La finestra di dialogo "Crea macro" permette di definire una nuova macro nel database `dhcptab` del server DHCP selezionato. Per maggiori informazioni sulla definizione delle macro DHCP, vedere la sezione Macro e opzioni. Qui di seguito sono descritte le opzioni disponibili nella finestra di dialogo "Crea macro".
Nome | Specificare il nome della nuova macro. Il nome prescelto determinerà la categoria della macro. I nomi delle macro possono contenere un massimo di 128 caratteri alfanumerici. Il nome della macro deve corrispondere a quello della risorsa o del dispositivo della categoria che si desidera controllare. Ad esempio, per creare una macro "Classe client" con cui configurare un sistema Ultra-5TM (la cui classe client è `SUNW,Ultra5_10`), il nome della macro dovrà essere `SUNW.Ultra5_10`.
Nome dell'opzione | Specificare il nome delle opzioni e/o delle macro da includere nella nuova macro. Le opzioni o le macro devono già essere presenti in `dhcptab`. Se l'opzione desiderata non esiste, è possibile crearla usando la finestra di dialogo Crea opzione. Per visualizzare l'elenco delle opzioni definite, fare clic su Seleziona. Le opzioni vengono visualizzate per categoria e tipo. Per visualizzare l'elenco delle opzioni standard, vedere Opzioni standard. Per includere una macro nidificata, digitare Include nella colonna "Nome dell'opzione" e inserire il nome della macro nella colonna Valore. Per specificare un'opzione, inserirne il nome nella colonna "Nome dell'opzione" e il valore nella colonna Valore.
Pulsanti a freccia | I pulsanti a freccia permettono di cambiare l'ordine di elaborazione delle opzioni e delle macro nidificate. L'ordine di elaborazione è significativo, poiché le opzioni e le macro elaborate per ultime prevalgono, in caso di conflitto, su quelle elaborate precedentemente.
Elimina | Per eliminare un'opzione dalla macro, selezionarla e fare clic su Elimina.
Notifica la modifica al server DHCP: Selezionando questa casella, il server DHCP ricarica il database `dhcptab` dopo la scrittura delle informazioni modificate. Questa impostazione è normalmente consigliabile perché permette ai client di iniziare subito a ricevere i nuovi dati di configurazione. Tuttavia, in alcuni casi, può essere utile ritardare questa operazione, ad esempio per avere il tempo di modificare alcune macro. torna a inizio pagina