Información general Agentes de relé y servidores Direcciones Crear Dirección Nombre Servidor Macro Comentario Identificación del cliente Reservado Permiso BOOTP No utilizable Asistente de direcciones Duplicar Modificar Modificar varios Versión Suprimir Macros Las opciones Cómo... Menús Índice |  |  | # Crear dirección El cuadro de diálogo Crear dirección permite crear una nueva entrada de cliente DHCP en la red DHCP seleccionada. Use el Asistente de direcciones para agregar un bloque de direcciones a la red DHCP. El Asistente de direcciones está en el menú Editar. A continuación se indican los valores disponibles en el cuadro de diálogo Crear dirección.
Dirección de IP | Especifique la dirección de IP que debe quedar accesible a los nuevos clientes DHCP. La nueva dirección debe ser exclusiva en la tabla de red de DHCP actual.
Nombre de cliente (opcional) | Especifique el nombre del sistema del cliente. Si usa esta opción, el Gestor de DHCP intentará crear una entrada en la tabla `sistemas` .
Propiedad del servidor | Especifique la dirección de IP del servidor DHCP al que pertenece la nueva dirección de IP. Este servidor es responsable de responder inicialmente a la solicitud de recibir una dirección de IP realizada por el cliente DHCP.
Macro de configuración | Especifique una macro opcional para que el servidor la use con el fin de obtener los parámetros de configuración del cliente a partir de `dhcptab`. Haga clic en la flecha para ver una lista de macros disponible en el servidor. Si la macro que desea especificar todavía no está en el servidor, puede crearla mediante el cuadro de diálogo Crear macro .
Comentario (opcional) | Escriba un comentario de texto opcional.
Haga clic en Permiso para configurar la fecha de caducidad y el estado del permiso. Existen los siguientes valores disponibles.
Identificación del cliente | Un identificador exclusivo del cliente DCHP o BOOTP que usa esta dirección. El fabricante del cliente DHCP determina el ID del cliente. Para clientes DHCP que no sean Solaris, consulte la documentación del cliente DHCP para obtener más información. Para los clientes DHCP de Solaris, el ID del cliente es una cadena creada por la concatenación del tipo de hardware de red y de la dirección de hardware del cliente. Por ejemplo, un cliente con un tipo de hardware `01` (Ethernet de 10 Mb) y una dirección de hardware de `8:0:20:11:12:b7` tendría la identificación de cliente `010800201112B7`. Una entrada con un valor de identificación del cliente 00 indica que la dirección está disponible para asignarla al cliente que lo solicite.
Reservado | La dirección está reservada para este cliente, por lo que el servidor no podrá asignarla a otros.
Normas de Permiso | Dinámico: el servidor DHCP es responsable de la asignación y reasignación de este rango de direcciones de IP. Introduzca la fecha de caducidad del permiso. Puede especificar una fecha de caducidad con el formato mm/dd/aaaa. Permanente: el permiso no caduca.
Asignación sólo a clientes BOOTP | La dirección de IP seleccionada está reservada para clientes BOOTP.
La dirección está inutilizable | Esta dirección de IP no se puede usar. Puede usar este valor, además del valor Reservado, para evitar que un cliente arranque.
volver al principio