Información general Acerca de Solaris DHCP Acerca de macros Obtención de ayuda Servidores y relés Direcciones Macros Las opciones Cómo... Menús Índice |  |  | # Acerca de Solaris DHCP El servidor SolarisTM DHCP (`in.dhcpd`) proporciona servicios de DHCP para clientes DHCP y BOOTP. La implementación de Solaris DHCP permite flexibilidad en la asignación de la configuración de la red mediante el uso de macros que contienen valores de parámetros de red. Las macros se procesan de forma selectiva para asignar los parámetros apropiados a los clientes. La ilustración siguiente proporciona una descripción detallada del proceso de arranque de clientes DHCP/BOOTP, incluido el procesamiento de macros, con Solaris DHCP. En la ilustración: Un cliente DHCP/BOOTP inicia una solicitud de DHCP. Un servidor DHCP disponible acepta la solicitud e inicia el proceso de asignación de DHCP: Se encuentra una dirección de IP disponible en las tablas de red de DHCP y se asigna al cliente. Los valores de opciones de la macro Clase cliente (plataforma/sistema operativo), ubicadas en la tabla `dhcptab` del servidor, se integran y transfieren a la próxima etapa. Se incluyen los valores de opciones de la macro Red (red cliente), ubicada en `dhcptab`, en el servidor, y se pasan a la fase siguiente. Se incluyen los valores de opciones de la macro Dirección de IP (específica del servidor), ubicada en `dhcptab` en el servidor, y se pasan a la fase siguiente. Se incluyen los valores de opciones de la macro Identificación del cliente (exclusiva del cliente, por ejemplo, identificación Ethernet/MAC), ubicada en `dhcptab`, en el servidor, y se pasan a la fase siguiente. Todos los valores de opciones se agrupan, junto con la dirección de IP que ha asignado el servidor DHCP y se envían de vuelta al cliente DHCP. El cliente completa el proceso de arranque, con la dirección de IP y los valores que le ha enviado el servidor DHCP. Consulte las páginas de ayuda para obtener más información sobre macros y opciones. volver al principio