Panoramica Server e agenti relay Indirizzi IP Crea Aggiungi indirizzi Duplica Modifica Modifica più indirizzi Server Commento Macro BOOTP Inutilizzabile Assegnazione Rilascia Elimina Macro Opzioni Procedure Menu Indice |  |  | # Modifica di più indirizzi La finestra di dialogo "Modifica più indirizzi" permette di modificare più record dei client nella tabella della rete DHCP.
Per modificare un indirizzo alla volta, selezionarlo nell'elenco degli indirizzi della rete, quindi scegliere Proprietà dal menu Modifica per aprire la finestra di dialogo Proprietà indirizzo.
Qui di seguito sono descritte le opzioni disponibili nella finestra di dialogo "Modifica più indirizzi". Si noti che i campi con la dicitura "Mantieni le impostazioni correnti" non possono essere modificati.
Server di gestione | Specificare il nome host o l'indirizzo IP del server DHCP a cui appartiene l'indirizzo IP. Questo è il server che dovrà rispondere alla richiesta del client DHCP riguardo all'allocazione dell'indirizzo IP. Facendo clic sulla freccia viene presentato l'elenco dei server a cui si è collegati. Oppure, è possibile inserire il nome o l'indirizzo di un server non incluso in questo elenco.
Commento (opzionale) | Inserire un testo di commento.
Macro di configurazione | Specificare la macro che il server dovrà usare per ottenere i parametri di configurazione dei client dal database `dhcptab`. Facendo clic sulla freccia viene presentato l'elenco delle macro disponibili sul server. Se la macro che si desidera specificare non è presente, è possibile crearla usando la finestra di dialogo Crea macro.
BootP | È possibile scegliere se assegnare o meno tutti gli indirizzi ai client BOOTP.
Inutilizzabile | È possibile scegliere se rendere o meno questi indirizzi inutilizzabili.
Tipo di assegnazione | Dinamico: L'allocazione e la riallocazione degli indirizzi IP generati vengono gestite dal server DHCP. Inserire la data di scadenza dell'assegnazione, usando il formato mm/gg/aaaa. Permanente: L'assegnazione non ha scadenza.
torna a inizio pagina