Présentation Serveurs et relais Adresses Macros Options Procédures Menus Index |  |  | # Choix de la configuration du serveur Vous pouvez configurer le serveur en tant que serveur DHCP ou agent de relais BOOTP. Le serveur DHCP gère l'espace d'adressage IP des réseaux connectés au serveur. L'agent de relais BOOTP peut recevoir et transmettre à un serveur DHCP les demandes de configuration d'un client se trouvant dans un réseau qui n'est pas directement connecté à un serveur DHCP.