Översikt Servrar och reläer Adresser Makron Alternativ Gör så här ... Menyer Index |  |  | # Avkonfigurera DHCP-tjänsten Om systemet inte längre ska köra DHCP-tjänsten kan du avkonfigurera DHCP-tjänsten. Om du bara ska stänga av tjänsten tillfälligt bör du använda kommandona Stoppa eller Avaktivera på Tjänst-menyn. Om du vill avkonfigurera DHCP-servern, men fortsätta använda de nätverk och adresser som servern ansvarat för, bör du överföra adresserna till en annan fungerande DHCP-server innan du avkonfigurerar tjänsten. Se även instruktioner för att exportera och importera data. När du avkonfigurerar servern, måste du bestämma vad som ska ske med serverns data. Ta bort alla poster i tabellen för DHCP-adresser: När DHCP-servern avkonfigureras kommer DHCP-tabellerna att raderas. Observera att om du delar DHCP-data med NIS+ eller delade filer i NFS, bör du inte radera DHCP-informationen. Ta bort dhcptab och alla DHCP-nätverkstabeller: Med det här alternativet raderas också poster från serverns host-resurs.