Översikt Servrar och reläer Adresser Skapa Adressguiden Number Server Startadress Namn Bekräfta Konfigurera Oanvändbar Låna Duplicera Ändra Ändra flera Frigöra Ta bort Makron Alternativ Gör så här ... Menyer Index |  |  | # Adressguiden Adressguiden använder du om du vill lägga till flera adresser samtidigt till DHCP-nätverket. Du startar Adressguiden genom att klicka på Adresser på Visa-menyn och sedan klicka på Adressguiden på Redigera-menyn. Gå igenom stegen genom att klicka på pilknappen längst ned på skärmen. Om du behöver ange information dubbelklickar du i det aktuella fältet, skriver in värdet och trycker sedan på Retur. Om du använder Adressguiden kommer du att behöva ange följande information.
Antal adresser | Skriv in det totala antalet adresser som ska läggas till i DHCP-serverns nätverk.
Hanteras av servern | Skriv in IP-adressen till den DHCP-server som hanterar IP-adresserna. Servern ansvarar för att besvara en begäran från DHCP-klienten om en IP-adress.
Start-IP-adress | Den första IP-adressen i sekvensen.
Generera namn | Ange först en rot för de genererade klientnamnen. Du kan generera en lista över klientnamn för varje allokerad adress. Namnen kommer att lagras i tabellen `hosts` på servern. Varje nytt klientnamn kommer att bestå av roten plus en siffra.
Bekräfta adresslista | Du kan visa information som guiden har skapat. Om du behöver lägga till eller modifiera adresserna kan du använda Skapa adress eller Ändra adress på Redigera-menyn.
Makro för klientkonfiguration | Ange namnet på det makro som ska användas för att konfigurera klienterna. Du kan bläddra i listan över befintliga makron. Markera ett makro i listan. Klicka sedan på Visa för att visa innehållet i makrot. Om det makro som du ska använda inte finns, kan du skapa det med dialogrutan Skapa makro .
Oanvändbar | Du kan använda det här alternativet för att markera adresserna som Oanvändbara.
Lånetyp | Dynamisk eller permanent. Dynamisk: DHCP-servern ansvarar för allokering och omallokering av IP-adresser i adressområdet. Använd Dynamisk om IP-adresserna ska vara tillgängliga endast när de inte används. Ange en giltighetstid för adressallokeringen. Du kan ange ett sista giltighetsdatum i formatet mm/dd/åååå. Permanent: Adressen har tilldelats klienten permanent.
tillbaka