Übersicht Server und Relays Adressen Adresse Status Verfällt am Server Makro Client-ID Kommentar Erstellen Adressassistent Duplizieren Ändern Mehrere ändern Freigeben Löschen Makros Optionen So wird's gemacht... Menüs Index |  |  | # Adressen Wenn Sie die Registerkarte "Adressen" im Hauptfenster wählen, zeigt der DHCP-Manager die nach dem Hostnamen sortierten Client-Datensätze des gewählten Netzwerks an. Diese Datensätze werden in den vom Datenarchiv verwalteten DHCP-Netzwerktabellen gespeichert. Auflisten von Adressen Wenn Sie die Datensätze nach der IP-Adresse sortiert anzeigen möchten, klicken Sie im Menü "Ansicht" auf "Adressen anzeigen". Die Server und Clients werden nun nach der IP-Adresse und nicht nach dem Hostnamen aufgelistet. Ändern der Sortierfolge Die Client-Datensätze werden nach der Client-IP-Adresse oder dem Hostnamen sortiert. Klicken Sie in die Spaltenkopfzeile, wenn Sie die Sortierfolge ändern möchten. Klicken Sie z. B. in die Spaltenkopfzeile "Server", um die Datensätze alphabetisch in aufsteigender Reihenfolge nach dem Server-Namen anzuzeigen. Halten Sie die Umschalttaste gedrückt, und klicken Sie in die Spaltenkopfzeile "Server", um die Datensätze nach dem Server-Namen in absteigender Reihenfolge anzuzeigen. Hinzufügen einer Adresse Wenn Sie neue Adressen zum gewählten Netzwerk hinzufügen möchten, wählen Sie Adressassistent aus dem Menü "Bearbeiten". Sie können eine einzelne Adresse hinzufügen, indem Sie Erstellen aus dem Menü "Bearbeiten" wählen. Ändern einer Adresse Sie können eine Adresse auswählen und die zugeordneten Einstellungen anzeigen, eine oder mehrere Einstellungen ändern sowie Adressen in der Liste freigeben oder löschen. Adresseinstellungen Die Adresseinstellungen werden in der folgenden Tabelle beschrieben.
IP-Adresse | Eine IP-Adresse im gewählten Netzwerk, die für DHCP-Clients verfügbar gemacht werden kann.
Status | Die Leasing- und Adressattribute, die dem Client zugeordnet wurden:
Dynamisch | Der DHCP-Server ist für die Zuordnung und die erneute Zuordnung von IP-Adressen zuständig.
Permanent | Die Auswertung der Leasing-Einstellung deaktivieren (der Leasing-Zeitraum ist unbegrenzt).
Reserviert (Manuell) | Die Adresse ist für diesen Client reserviert (manuell zugeordnet). Der DHCP-Server kann diese Adresse keinem anderen Client zuordnen. Die Adresse kann vom DHCP-Server nicht zurückgefordert werden.
BOOTP | Die gewählte IP-Adressen sind nur für BOOTP-Clients reserviert.
Nicht verwendbar | Diese Adresse kann nicht verwendet werden. Diese Einstellung kann auch in Verbindung mit der Einstellung "Reserviert" verwendet werden, um den Client am Booten zu hindern.
Verfällt am | Das Datum, an dem der Leasing-Zeitraum für diese IP-Adresse abläuft. Sie können das Verfallsdatum für den Leasing-Zeitraum im Format mm/tt/jjjj angeben.
Server | Die IP-Adresse des DHCP-Servers, dem diese IP-Adresse gehört. Dieser Server ist dafür zuständig, zu Anfang auf die Anforderung einer IP-Adresse des DHCP-Clients zu reagieren.
Makro | Ein optionales Makro für den Server, das zum Abrufen von Client-Konfigurationsparametern aus `dhcptab` verwendet werden soll.
Client-ID | Eine eindeutige Kennung des DHCP- oder BOOTP-Clients, der diese Adresse verwendet. Die Client-ID wird vom Anbieter des DHCP-Clients festgelegt. Für DHCP-Clients, die nicht unter Solaris laufen, erhalten Sie in deren DHCP-Client-Dokumentation mehr Informationen. Bei Solaris-DHCP-Clients wird der Client-ID-String durch Verkettung des Typs der Netzwerk-Hardware und der Hardware-Adresse des Clients gebildet. So würde z. B. ein Client mit dem Hardware-Typ `01` (10-MB-Ethernet) und der Hardware-Adresse `8:0:20:11:12:b7` die Client-ID `010800201112B7` besitzen. Ein Eintrag mit dem Client-ID-Wert 00 gibt an, dass die Adresse frei verfügbar ist, um sie einem anfordernden Client dynamisch zuzuordnen.
Kommentar | Optionaler Textkommentar.
zurück zum Anfang