Présentation Serveurs et relais Configuration de DHCP Configuration de relais Configuration des réseaux Services DHCP Services de relais Démarrage/Arrêt Exportation/Importation des données Conversion du magasin de données Annulation de la configuration Adresses Macros Options Procédures Menus Index |  |  | # Serveurs DHCP et agents de relais BOOTP Vous pouvez utiliser DHCP Manager pour configurer et gérer votre serveur DHCP ou votre agent de relais BOOTP, ainsi que les réseaux associés. ## Serveur DHCP Le serveur DHCP gère l'espace d'adressage IP des réseaux connectés au serveur. Utilisez l'Assistant de configuration DHCP pour configurer votre serveur DHCP. L'Assistant de configuration DHCP suit étape par étape la procédure permettant de configurer le système en tant que serveur DHCP et configure le premier réseau. Il suit les mêmes étapes que la commande `dhcpconfig` de Solaris. Après une configuration initiale, vous pouvez configurer d'autres options pour personnaliser le comportement du serveur DHCP à l'aide de l'option Modifier du menu Services, qui ouvre la boîte de dialogue Modification des options des services. Utilisez le menu Service pour arrêter, démarrer, désactiver, activer et annuler la configuration du serveur DHCP. Le menu Services fournit également des options pour l'exportation et l'importation de données et la conversion du magasin de données. ## Agent de relais BOOTP L'agent de relais BOOTP peut recevoir et transmettre à un serveur DHCP les demandes de configuration d'un client se trouvant dans un réseau qui n'est pas directement connecté à un serveur DHCP. Utilisez la boîte de dialogue Configuration BOOTP pour la configuration initiale. Vous pouvez configurer des options supplémentaires à l'aide de l'option Modifier du menu Services, qui ouvre la boîte de dialogue Modification des options des services. Utilisez le menu Service pour arrêter, démarrer, désactiver, activer et annuler la configuration de l'agent de relais BOOTP. ## Réseaux Le serveur DHCP peut gérer des clients et des adresses sur les réseaux configurés. Utilisez l'Assistant de configuration DHCP pour configurer le premier réseau. Après la configuration initiale, vous pouvez configurer d'autres réseaux à l'aide de l'Assistant Réseau, disponible dans le menu Editer. Sélectionnez Supprimer des réseaux dans le menu Editer pour supprimer un réseau de la liste des réseaux surveillés.