Panoramica Server e agenti relay Indirizzi Crea Indirizzo Nome Server Macro Commento ID client Riservato Assegnazione BOOTP Inutilizzabile Aggiungi indirizzi Duplica Modifica Modifica più indirizzi Rilascia Elimina Macro Opzioni Procedure Menu Indice |  |  | # Creazione di un indirizzo La finestra di dialogo "Crea indirizzo" permette di creare un nuovo client DHCP nella rete selezionata. È disponibile una procedura guidata per aggiungere un gruppo di indirizzi alla rete del server DHCP con un'unica operazione. La procedura guidata Aggiungi indirizzi è disponibile nel menu Modifica. Qui di seguito sono descritte le opzioni disponibili nella finestra di dialogo "Crea indirizzo".
Indirizzo IP | Specificare l'indirizzo IP da rendere disponibile ai nuovi client DHCP. Il nuovo indirizzo deve essere unico nella tabella della rete DHCP.
Nome client (opzionale) | Specificare il nome host del client. Utilizzando questa opzione, DHCP Manager cercherà di creare una voce nella tabella `hosts`.
Server proprietario | Specificare l'indirizzo IP del server DHCP a cui apparterrà il nuovo indirizzo. Questo è il server che dovrà rispondere alla richiesta del client DHCP riguardo all'allocazione dell'indirizzo IP.
Macro di configurazione | Specificare la macro (opzionale) che il server dovrà usare per ottenere i parametri di configurazione dei client dal database `dhcptab`. Facendo clic sulla freccia viene presentato l'elenco delle macro disponibili sul server. Se la macro che si desidera specificare non è presente, è possibile crearla usando la finestra di dialogo Crea macro.
Commento (opzionale) | Inserire un testo di commento.
Fare clic su Assegnazione per configurare lo stato e la scadenza dell'indirizzo. Sono disponibili le seguenti opzioni.
ID client | Identificativo unico del client DHCP o BOOTP che utilizza l'indirizzo. L'ID è determinato dal fornitore del client DHCP. Per i client DHCP non Solaris, consultare la documentazione del sistema. Per i client DHCP Solaris, l'ID è una stringa creata concatenando il tipo di hardware della rete e l'indirizzo hardware del client. Ad esempio, un client con un hardware di tipo `01` (Ethernet a 10 Mb) e l'indirizzo hardware `8:0:20:11:12:b7` avrà l'ID `010800201112B7`. Se l'ID client ha il valore `00`, significa che l'indirizzo è liberamente disponibile per essere allocato dinamicamente ai client richiedenti.
Riservato | Indica che l'indirizzo è riservato per questo client e non può essere riassegnato dal server.
Tipo di assegnazione | Dinamico: L'allocazione e la riallocazione degli indirizzi IP generati vengono gestite dal server DHCP. Inserire la data di scadenza dell'assegnazione, usando il formato mm/gg/aaaa. Permanente: L'assegnazione non ha scadenza.
Assegna solo ai client BOOTP | L'indirizzo IP selezionato sarà riservato ai soli client BOOTP.
Rendi l'indirizzo inutilizzabile | L'indirizzo IP non potrà essere utilizzato. Selezionando questa opzione insieme a "Riservato", il client non potrà eseguire il boot.
torna a inizio pagina