Översikt Servrar och reläer IP-adresser Makron Alternativ Skapa Duplicera Namn Kategori Kod Datatyp Kornighet Maxantal Klass Ändra Ta bort Gör så här ... Menyer Index |  |  | # Duplicera alternativ I dialogrutan Duplicera alternativ skapar du enkelt nya alternativ genom att kopiera några eller alla egenskaper från ett befintligt alternativ i DHCP-nätverkstabellerna. Mer information om DHCP-alternativ finns i avsnittet Om makron och alternativ. Inställningarna i dialogrutan beskrivs i följande tabell.
Namn | Alternativets namn. Namnet får vara högst 128 tecken långt, inklusive mellanslag.
Kategori | Alternativets kategori: Kategorin kan vara Plats, Utökad eller Leverantör.
Plats | Egna alternativdefinitioner, används för särskilda ändamål, använder alternativkoder `128-254`.
Utökad | Alternativdefinitioner som inte ingår i standarduppsättningen och som kan finnas i den version av DHCP-protokollet som används på servern. Du kan lägga till utökade alternativ i stället för att uppgradera DHCP-implementationen. Använder alternativkoderna `77-127`.
Leverantör | Alternativ som är specifika för maskinvara, leverantör eller plattform, med alternativkoder `1-254`. Om du använder den här kategorin blir parametern Klientklass tillgänglig.
Kod | Ett unikt numeriskt värde som identifierar alternativet. Vilka värden som är giltiga beror på alternativets kategori:
Utökad | `77-127`
Plats | `128-254`
Leverantör | `1-254`
Datatyp | Den datatyp som alternativets värde representeras av:
ASCII | ASCII-text.
Boolean | Till denna datatyp hör inget värde. Om alternativet existerar innebär det sanningsvärdet TRUE, annars FALSE.
IP | En eller flera Internet-adresser i numeriskt format (med punkter).
Octet | ASCII-representation av binärdata, till exempel ett klient-ID.
Unumber8 Unumber16 Unumber32 Unumber64 | Positivt heltal (unsigned number), där siffran anger antalet bitar i talet.
Snumber8 Snumber16 Snumber32 Snumber64 | Heltal (signed number), där siffran anger antalet bitar i talet.
Kornighet | Anger hur många värden av given datatyp som krävs för att bilda ett fullständigt alternativvärde. Om datatypen till exempel är `IP` och kornigheten är `2` innebär det att alternativets värde består av två IP-adresser.
Maxantal | Det största antal värden av en given kornighet som kan anges för alternativet. I det ovanstående exemplet skulle maxantalet `2`, kornigheten `2` och datatypen `IP` betyda att alternativets värde kan innehålla maximalt två par av IP-adresser.
Obegränsad | Antalet värden är obegränsat, medför maxantalet `0`.
Specifikt | Ett specifikt värde för maxantalet.
Leverantörens klientklass | Det här alternativet är endast tillgängligt om alternativets kategori är Leverantör. Det anger vilken eller vilka klientklasser som hör till alternativet. Klassen är en ASCII-sträng som representerar klientens maskintyp och/eller operativsystem, exempelvis `SUNW.Ultra5_10`. Med den här typen av alternativ kan samma konfigurationsparametrar användas av alla klienter som ingår i en viss klass. Ange klientklassen och tryck på Enter. Du kan ange flera klientklasser. Endast de DHCP-klienter som har en klientklass som matchar en klass i listan kommer att använda alternativet.
Meddela DHCP-servern vid ändringar: Markera den här rutan om du vill att DHCP-servern ska uppdatera `dhcptab` omedelbart efter det att informationen skrivits. I de flesta fall bör du använda den här funktionen. Om du ska göra flera ändringar på en gång kan det däremot vara bättre att vänta så att databasen uppdateras först när alla ändringarna gjorts. tillbaka