Panoramica Server e agenti relay Indirizzi IP Macro Opzioni Nome Categoria Codice Tipo di dati Granularità Massimo Classe Crea Duplica Modifica Elimina Opzioni standard Procedure Menu Indice |  |  | # Opzioni Selezionando la scheda Opzioni nella finestra principale, viene presentato l'elenco delle opzioni definite per il server DHCP. Le opzioni vengono elencate in ordine alfabetico. Le opzioni (o simboli) definiscono i parametri di configurazione che il server DHCP fornisce ai client. Per maggiori informazioni sull'utilizzo delle macro e delle opzioni e sui loro rapporti, vedere la sezione Macro e opzioni. Per aggiungere, modificare o eliminare un'opzione, è necessario selezionarla e fare clic sulla voce appropriata del menu Modifica. Qui di seguito sono descritti i parametri disponibili per la configurazione delle opzioni.
Nome | Valore dell'opzione. I nomi delle opzioni possono contenere un massimo di 128 caratteri alfanumerici, spazi inclusi.
Categoria | La categoria dell'opzione può essere una delle seguenti: Sito, Estesa o Produttore.
Sito | Opzioni definite dall'utente usate per scopi speciali o personalizzati; come codice dell'opzione sono accettati i valori da `128` a `254`.
Estesa | Le opzioni di questa categoria sono quelle non incluse nel set standard già presente nella versione del protocollo DHCP utilizzata sui server. Anziché aggiornare l'implementazione DHCP, è possibile aggiungere le opzioni estese; come codice dell'opzione sono accettati i valori da `77` a `127`.
Produttore | Queste opzioni si riferiscono all'hardware, al produttore o alla piattaforma del sistema; i valori accettati vanno da `1` a `254`. Selezionando questo contesto viene abilitato il parametro Classe client.
Codice | Valore numerico che identifica l'opzione. I valori ammessi dipendono dalla categoria dell'opzione:
Estesa | Sono accettati i valori da `77` a `127`
Sito | Sono accettati i valori da `128` a `254`
Produttore | Sono accettati i valori da `1` a `254`
Tipo di dati | I tipi di dati accettati per i valori delle opzioni sono i seguenti:
ASCII | Testo ASCII.
Valore Booleano | A questo tipo di dati non è associato alcun valore. La presenza di opzioni di questo tipo determina l'impostazione TRUE; la loro assenza determina l'impostazione FALSE.
IP | Uno o più indirizzi Internet in forma di numeri decimali separati da punti.
Ottetto | Rappresentazione ASCII non interpretata di dati binari; ad esempio, l'ID di un client.
Unumber8 Unumber16 Unumber32 Unumber64 | Numero senza segno, in cui le cifre finali indicano il numero di bit del numero.
Snumber8 Snumber16 Snumber32 Snumber64 | Numero con segno, in cui le cifre finali indicano il numero di bit del numero.
Granularità | Specifica quanti valori del tipo di dati indicato sono richiesti per ottenere un valore completo per l'opzione. Ad esempio, se il tipo di dati è `IP` e la granularità è `2`, significa che il valore dell'opzione deve contenere due indirizzi IP.
Massimo | Numero massimo di valori di una certa granularità che è possibile specificare per l'opzione. Se il tipo di dati è `IP`, la granularità è `2` e il numero massimo è `2`, significa che il valore dell'opzione può contenere un massimo di due coppie di indirizzi IP.
Illimitato | Non viene impostato alcun limite al numero dei valori; il parametro "Massimo" viene impostato su `0`.
Specificare | Numero specifico indicante il numero massimo di valori.
Classi client del produttore | Questa opzione, abilitata solo quando la categoria dell'opzione è Produttore, identifica le classi di client a cui è associata l'opzione Produttore. La Classe è una stringa ASCII che rappresenta il tipo di sistema client e/o il sistema operativo, ad esempio `SUNW.Ultra5_10`. Questo tipo di opzione permette di definire i parametri di configurazione per tutti i client della stessa classe. Inserire una o più classi client e premere Enter. L'opzione impostata verrà usata solo dai client DHCP la cui classe sia contenuta in questo elenco.
torna a inizio pagina