Översikt Om Solaris DHCP Om makron Få hjälp Servrar och reläer Adresser Makron Alternativ Gör så här ... Menyer Index |  |  | # Om Solaris DHCP SolarisTM DHCP-server (`in.dhcpd`) är en DHCP-tjänst för DHCP- och BOOTP-klienter. I Solaris implementation av DHCP kan tilldelningen av nätverkskonfigurering anpassas med hjälp av makron som innehåller konfigurationsparametrar. Makron kan köras selektivt så att specifika parametrar skickas till rätt kategori av klienter. Illustrationen nedan visar en övergripande beskrivning av startprocessen för DHCP/BOOTP-klienter under Solaris DHCP. Figuren visar: En DHCP/BOOTP-klient initierar en DHCP-begäran. En ledig DHCP-server tar emot meddelandet och initierar DHCP-allokeringen. En tillgänglig IP-adress hämtas från DHCP-nätverksdatabasen och tilldelas till klienten. Alternativvärden i klientklassmakron (plattform/operativsystem) som finns i serverns `dhcptab`- databas paketeras och skickas vidare till nästa steg. Alternativvärden i nätverksmakron (klientnätverk) som finns i `dhcptab` på servern, paketeras och skickas vidare till nästa steg. Alternativvärden i IP-adressmakron (serverspecifika) som finns i `dhcptab` på servern paketeras och skickas vidare till nästa steg. Alternativvärden i klient-ID-makron (unika för klienten, till exempel Ethernet/MAC ID) som finns i `dhcptab` på servern paketeras och skickas vidare till nästa steg. Alla alternativvärden paketeras tillsammans med IP-adressen som tilldelats av DHCP-servern, och skickas tillbaka till DHCP-klienten. Klienten slutför startprocessen med den IP-adress och de värden som skickats från DHCP-servern. Mer information om makron och alternativ finns på hjälpsidorna. tillbaka