Présentation Serveurs et relais Configuration de DHCP Configuration de BOOTP Configuration des réseaux Services DHCP Services BOOTP Informations détaillées Sauts Serveurs Interfaces Adresses Macros Options Procédures Menus Index |  |  | # Modification des options de service sur un agent de relais BOOTP Après la configuration initiale, choisissez Modifier dans le menu Service pour personnaliser d'autres réglages pour l'agent de relais BOOTP. La boîte de dialogue Modification des options des services vous permet de configurer les options suivantes :
Messages détaillés dans le journal | Le démon DHCP envoie ses messages à l'utilitaire `syslogd`. En mode détaillé, le démon DHCP affiche plus de messages qu'en mode non détaillé. Cela peut réduire l'efficacité du fait du temps nécessaire à l'écriture et à l'affichage des messages ; par conséquent, il est préférable de réserver ce mode au dépannage. Par défaut, DHCP Manager utilise le mode non détaillé.
Nombre maximum de sauts d'agents de relais | Indiquez le nombre maximal de relais que la demande peut traverser avant que l'agent de relais BOOTP récepteur ne l'abandonne. La valeur par défaut est 4.
Serveurs DHCP | Entrez les noms de machine ou les adresses IP des serveurs DHCP auxquels l'agent de relais BOOTP transmettra les demandes. Utilisez cette option pour ajouter des entrées à la liste de serveurs configurés initialement. Vous pouvez également l'utiliser pour supprimer des serveurs configurés.
Interfaces | Cliquez sur l'onglet Interfaces pour choisir les interfaces réseau que le serveur DHCP va surveiller. Celles-ci sont répertoriées par nom de périphérique et par adresse réseau IP. Utilisez les touches fléchées pour supprimer ou restaurer une interface réseau dans la liste des interfaces surveillées. Par défaut, le serveur surveille toutes les interfaces réseau.