Översikt Servrar och reläer IP-adresser Makron Skapa Duplicera Namn Alternativ Upp/ner Ta bort Ändra Ta bort Alternativ Gör så här ... Menyer Index |  |  | # Duplicera makro I dialogrutan Duplicera makro kan du enkelt skapa nya makron genom att kopiera några eller alla inställningar från ett befintligt makro. Mer information om DHCP-makron finns i avsnittet Om makron och alternativ. Mer information om alternativen i dialogrutan Duplicera makro finns nedan.
Namn | Det nya makrots namn. Makronamn får innehålla högst 128 bokstäver.
Alternativ | Namnet på de alternativ och/eller andra makron som ska ingå i makrot. Du kan lägga till eller ta bort alternativ från den här listan. Du kan bläddra i listan över definierade alternativ genom att högerklicka i kolumnen Alternativ. Listan är sorterad efter kategori och typ.
Flytta upp/flytta ner | Du kan klicka på Flytta upp eller Flytta ner om du vill ändra ordningen på alternativ och kapslade makron. Ordningen har betydelse, eftersom de alternativ och makron som körs sist kan ändra resultatet av de makron som har körts först.
Ta bort | Du kan markera ett alternativ och klicka på Ta bort för att ta bort alternativet från makrot.
Meddela DHCP-servern vid ändringar: Markera den här rutan om du vill att DHCP-servern ska uppdatera `dhcptab` efter att den ändrade makro-informationen skrivits. Oftast vill du att servern ska uppdatera `dhcptab` så att klienterna börjar ta emot nya konfigurationsdata omedelbart. Däremot kan det under vissa omständigheter vara nödvändigt att fördröja inläsningen, Du kan t ex tvingas ändra flera makron för att konfigurationerna ska bli korrekta. tillbaka