Översikt Servrar och reläagenter IP-adresser Makron Alternativ Gör så här ... Servrar Adresser Makron Alternativ Vy Skapa Duplicera Ändra Ta bort Menyer Index |  |  | # Gör så här: Alternativ Visa alternativ Klicka på fliken Alternativ i huvudfönstret. DHCP-hanteraren visar en lista på de alternativ som finns i databasen `dhcptab` på DHCP-servern. Skapa ett nytt alternativ Klicka på fliken Alternativ i huvudfönstret. DHCP-hanteraren visar en lista på de alternativ som finns i DHCP- databasen. Klicka på Skapa på Redigera-menyn. Dialogrutan Skapa alternativ visas. Fyll i värdena för det nya alternativet. Följande inställningar finns i dialogrutan: Namn på alternativ Kategori Klientklass Kod Datatyp Kornighet Maxantal Klicka på OK för att spara ändringarna. Det nya alternativet lagras i databasen `dhcptab`, och kan från och med nu inkluderas i ett makro. Duplicera definitionen av ett alternativ Klicka på fliken Alternativ i huvudfönstret. DHCP-hanteraren visar en lista på alternativ. Markera det alternativ som ska kopieras. Klicka på Duplicera på Redigera-menyn. Dialogrutan Duplicera alternativ visas. I fälten i dialogrutan visas inställningarna för det aktuella alternativet. Ange det nya alternativets namn. Gör de ändringar som behövs och klicka sedan på OK. Det nya alternativdefinitionen lagras i databasen `dhcptab`. Ändra definitionen av ett alternativ Klicka på fliken Alternativ i huvudfönstret. DHCP-hanteraren visar en lista på alternativ. Markera det alternativ som ska ändras. Dubbelklicka på alternativet eller klicka på Egenskaper på Redigera-menyn. Dialogrutan Alternativsegenskaper visas. Gör de ändringar som behövs och klicka sedan på OK. De nya inställningarna sparas i databasen `dhcptab`. Ta bort definitionen av ett alternativ Klicka på fliken Alternativ i huvudfönstret. DHCP-hanteraren visar listan över definierade alternativ. Markera det alternativ som ska raderas. Klicka på Ta bort på Redigera-menyn. Alternativdefinitionen tas bort från databasen `dhcptab`. på servern klickar du på fliken Makron i huvudfönstret i DHCP-hanteraren. tillbaka