Översikt Servrar och reläer IP-adresser Makron Alternativ Namn Kategori Kod Typ Kornighet Maxantal Klass Skapa Duplicera Ändra Ta bort Standardalternativ Gör så här ... Menyer Index |  |  | # Alternativ Markera fliken Alternativ i huvudfönstret om du vill se en lista med alternativ som definierats för den här DHCP-servern. Alternativen är sorterade i bokstavsordning. Alternativ (eller symboler) definierar konfigurationsparametrar som DHCP-servern skickar till klienterna. Mer information om hur du använder makron och alternativ finns i avsnittet Om makron och alternativ. Du kan lägga till, ändra eller ta bort ett alternativ genom att markera det och klicka på motsvarande kommando på Redigera-menyn. Inställningarna för alternativ finns beskrivna nedan.
Namn | Alternativets namn. Namnet får vara högst 128 tecken långt, inklusive mellanslag.
Kategori | Alternativets kategori: Kategorin kan vara Plats, Utökad eller Leverantör.
Plats | Egna alternativdefinitioner, används för särskilda ändamål, använder alternativkoder `128-254`.
Utökad | Alternativdefinitioner som inte ingår i standarduppsättningen och som kan finnas i den version av DHCP-protokollet som används på servern. Du kan lägga till utökade alternativ i stället för att uppgradera DHCP-implementationen. Använder alternativkoderna `77-127`.
Leverantör | Alternativ som är specifika för maskinvara, leverantör eller plattform, med alternativkoder `1-254`. Om du använder den här kategorin blir parametern Klientklass tillgänglig.
Kod | Ett unikt numeriskt värde som identifierar alternativet. Vilka värden som är giltiga beror på alternativets kategori:
Utökad | `77-127`
Plats | `128-254`
Leverantör | `1-254`
Datatyp | Den datatyp som alternativets värde representeras av:
ASCII | ASCII-text.
Boolean | Till denna datatyp hör inget värde. Om alternativet existerar innebär det sanningsvärdet TRUE, annars FALSE.
IP | En eller flera Internet-adresser i numeriskt format (med punkter).
Octet | ASCII-representation av binärdata, till exempel ett klient-ID.
Unumber8 Unumber16 Unumber32 Unumber64 | Positivt heltal (unsigned number), där siffran anger antalet bitar i talet.
Snumber8 Snumber16 Snumber32 Snumber64 | Heltal (signed number), där siffran anger antalet bitar i talet.
Kornighet | Anger hur många värden av markerad datatyp som krävs för att bilda ett fullständigt alternativvärde. Om datatypen till exempel är `IP` och kornigheten är `2` innebär det att alternativets värde består av två IP-adresser.
Maxantal | Det största antal värden av en given kornighet som kan anges för alternativet. I det ovanstående exemplet skulle maxantalet `2`, kornigheten `2` och datatypen `IP` betyda att alternativets värde kan innehålla maximalt två par av IP-adresser.
Obegränsad | Antalet värden är obegränsat, medför maxantalet `0`.
Specifikt | Ett specifikt värde för maxantalet.
Leverantörens klientklass | Det här alternativet är endast tillgängligt om alternativet tillhör kategorin Leverantör. Det anger vilken eller vilka klientklasser som hör till alternativet. Klassen är en ASCII-sträng som representerar klientens maskintyp och/eller operativsystem, exempelvis `SUNW.Ultra5_10`. Med den här typen av alternativ kan samma konfigurationsparametrar användas av alla klienter som ingår i en viss klass. Ange klientklassen och tryck på Enter. Du kan ange flera klientklasser. Endast de DHCP-klienter som har en klientklass som matchar en klass i listan kommer att använda alternativet.
tillbaka