Información general Servidores y relés Configurar DHCP Configurar BOOTP Configurar red Servicios de DHCP Saltos Detallado Transacciones de registro Detectar dirección Recargar Actualizar DNS Tiempo de espera de DNS Antememoria BOOTP Interfaces Servicios de BOOTP Direcciones Macros Las opciones Cómo... Menús Índice |  |  | # Modificar opciones de servicio en un servidor DHCP Después de la configuración inicial, seleccione Modificar en el menú Servicios para personalizar otros valores del servidor DHCP. Los cambios efectuados aquí se convierten en la configuración predeterminada que el servidor utilizará en esta sesión y en las subsiguientes. Utilice el cuadro de diálogo Modificar opciones de servicio para configurar las opciones siguientes:
Saltos máximos del agente de relé | Especifique el número máximo de saltos de relé que pueden producirse antes de que el servidor DHCP abandone la solicitud. El valor predeterminado es 4.
Mensajes de registro detallados | El daemon de DHCP escribe mensajes en el recurso `syslogd`. En el modo detallado, el daemon DHCP muestra más mensajes que en el modo no detallado. Esto puede reducir la eficacia, debido al tiempo que lleva escribir y mostrar los mensajes. El valor predeterminado es el modo no detallado.
Registrar transacciones en el recurso syslog | Seleccione si desea que el daemon DHCP registre las transacciones mediante `syslogd` y seleccione un entero de 0 a 7 para especificar el recurso syslog local. Éste puede usarse para ver de forma selectiva los mensajes de transacciones generados por el daemon de DHCP. Las transacciones incluyen todos los mensajes de DHCP entre el daemon y los clientes. Esta función puede resultar práctica para resolver problemas con el DHCP.
Detectar direcciones de IP duplicadas | De forma predeterminada, el servidor DHCP realiza un sondeo de las direcciones de IP antes de ofrecerlas a un cliente BOOTP o DHCP para cerciorarse de que no hay otro cliente usando esas direcciones. Desmarque la casilla para inhabilitar esta acción. (Se recomienda no inhabilitar esta función.)
Recargar `dhcptab` | Especifique el intervalo, en minutos, que debería dejar pasar el servidor DHCP antes de volver a leer la información de `dhcptab`. El servidor DHCP lee `dhcptab` en el momento del inicio y no vuelve a hacerlo hasta que se le indique. Normalmente, el Gestor de DHCP hace que el servidor vuelva a leer `dhcptab` cada vez que cambien los datos. La opción predeterminada es dejar esta opción desactivada para evitar reinicializar innecesariamente el `dhcptab`.
Actualizar información del sistema de DNS | Seleccione esta opción si el servidor de DHCP admite clientes que pueden especificar sus nombres de sistema y desea que dichos nombres de sistema se agreguen a las tablas de DNS. Se debe configurar el servidor DNS para aceptar solicitudes de actualización del servidor de DHCP. Consulte Solaris DHCP Administration Guide para obtener más información.
Tiempo de espera de actualización de DNS | Especifique el número de segundos que debe esperar una respuesta del servidor DNS antes de desconectar. El tiempo predeterminado es 15 segundos. Esta opción sólo está disponible si ha seleccionado Actualizar información del sistema de DNS.
Oferta de antememoria | Especifique cuántos segundos el servidor mantendrá abierta la oferta para un cliente que ha solicitado una configuración. El tiempo predeterminado es 10 segundos. Puede aumentar el tiempo para compensar la lentitud de rendimiento de una red lenta.
Compatibilidad de BOOTP | Especifique si desea que el servidor DHCP funcione en modo de compatibilidad de BOOTP. En este modo, el servidor DHCP responderá a las solicitudes de configuración de los clientes BOOTP.
Ninguno | No se admiten clientes BOOTP.
Automático | Asignar automáticamente direcciones de IP permanentes a cualquier cliente BOOTP que lo solicite.
Manual | Responder únicamente a clientes a los que se ha asignado una dirección reservada en las tablas de red del servidor.
Interfaces | Haga clic en la pestaña de interfaces para elegir las interfaces de red que supervisará el servidor DHCP. Las interfaces están ordenadas por nombre de dispositivo y dirección de IP de red. Utilice las teclas de flecha para eliminar o restaurar una interfaz de red en la lista de interfaces supervisadas. El valor predeterminado es permitir que el servidor supervise todas las interfaces de red.
volver al principio