Översikt Servrar och reläagenter IP-adresser Skapa Adressguiden Duplicera Ändra Adress Namn Server Makro Kommentar Klient-ID Reserverad Låna BOOTP Oanvändbar Ändra flera Frigöra Ta bort Makron Alternativ Gör så här ... Menyer Index |  |  | # Ändra adresser Med dialogrutan Adressegenskaper kan du granska och ändra inställningar för en adress i den aktuella DHCP-nätverkstabellen på den markerade DHCP-servern.
Om du vill ändra flera adresser på samma gång, markerar du adresserna i huvudfönstret under Visa adresser. Klicka sedan på Egenskaper på Redigera-menyn för att visa dialogrutan Ändra flera adresser.
Mer information om alternativen i dialogrutan finns nedan.
IP-adress | Ange den IP-adress som ska vara tillgänglig för de nya DHCP-klienterna. DHCP-klienter. Den nya adressen måste vara unik i den aktuella DHCP-nätverkstabellen.
Klientnamn(valfritt) | Klientens värdnamn. Om du använder det här alternativet kommer DHCP-hanteraren att försöka skapa en post i tabellen `hosts` .
Ägs av servern | Ange IP-adressen till den DHCP-server som äger den nya IP-adressen. Den här servern är ansvarig för att besvara DHCP-klientens begäran om Allokering av IP-adressen.
Konfigurationsmakro | Ett (valfritt) makro som servern använder för att hämta klientens konfigurationsparametrar från `dhcptab`. Om du klickar på pilen visas en lista över tillgängliga makron på servern. Om makrot du vill använda inte redan finns på servern, kan du skapa det med dialogrutan Skapa makro .
Kommentar (valfritt) | En valfri textkommentar.
Om du vill ange lånestatus och giltighetstid klickar du på Låna. Följande alternativ finns tillgängliga.
Klient-ID | En unik identifierare för DHCP- eller BOOTP-klienten som använder adressen. Identifieraren bestäms av leverantören av DHCP-klienten. Om du använder en DHCP-klient som är baserat på ett annat operativsystem än Solaris finns mer information i dokumentationen för klienten. Om du använder en Solaris DHCP-klient, är klient-ID:t en sträng som består av nätverkets maskinvarutyp och klientens maskinvaruadress. En klient med maskinvarutypen `01` (10 MB Ethernet) och maskinvaruadressen `8:0:20:11:12:b7` skulle exempelvis få klient-ID `010800201112B7`. Om posten har klient-ID 00 betyder det att adressen är tillgänglig för dynamisk allokering till en klient.
Reserverad | Adressen har reserverats för klienten och den kan alltså inte återtas av servern.
Lånepolicy | Dynamisk: DHCP-servern ansvarar för allokering och omallokering av IP-adresser i adressområdet. Ange en giltighetstid för adressallokeringen. Du kan ange ett sista giltighetsdatum för lånet i formatet mm/dd/åååå. Permanent: Lånet har inget sista giltighetsdatum.
Tilldela endast till BOOTP-klienter | Den markerade IP-adressen är reserverad för BOOTP-klienter.
Adressen är ogiltig | Den här IP-adressen är ogiltig. Du kan använda det här alternativet tillsammans med Reserverad för att förhindra att en klient startar om.
tillbaka