Panoramica Server e agenti relay Indirizzi Macro Opzioni Procedure Menu Indice |  |  | # Selezione della configurazione del server È possibile scegliere se configurare il sistema come server DHCP o come agente relay BOOTP. Il server DHCP gestisce lo spazio di indirizzamento IP delle reti ad esso collegate. L'agente relay BOOTP riceve richieste di configurazione da client di reti non collegate direttamente a un server DHCP e le inoltra a un server DHCP.