Översikt Servrar och reläer DHCP-konfiguration BOOTP-konfiguration Nätkonfiguration DHCP-tjänster BOOTP-tjänster Utförlig Hopp Servrar Gränssnitt Adresser Makron Alternativ Gör så här ... Menyer Index |  |  | # Ändra tjänstalternativ för en BOOTP-reläagent När servern har konfigurerats kan du klicka på Ändra på Tjänst-menyn för att anpassa BOOTP-reläagenten. Dialogrutan innehåller följande alternativ:
Utförliga loggmeddelanden | DHCP-bakgrundsprogrammet skriver meddelanden till `syslogd`. Med det här alternativet skapas utförligare loggmeddelanden från DHCP-programmet. Det kan medföra att prestanda försämras (på grund av tiden det tar att skriva och visa meddelandena), och därför bör alternativet bara användas vid felsökning. Standardinställningen är att den utförliga loggningen är avaktiverad.
Maximalt antal hopp | Anger hur många gånger som en begäran kan skickas vidare till andra servrar innan den mottagande BOOTP-agenten avvisar en begäran. Standardvärdet är 4.
DHCP-servrar | Ange en eller flera IP-adresser eller värdnamn för de DHCP-servrar som reläagenten kommer att använda för att skicka vidare en begäran om konfiguration. Du kan använda det här alternativet för att lägga till DHCP-servrar efter det att reläagenten har konfigurerats. Du kan också använda alternativet för att ta bort servrar.
Gränssnitt | Du kan välja vilka nätverksgränssnitt som DHCP-servern ska övervaka på fliken Gränssnitt. Gränssnitten är ordnade efter enhetsnamn och nätverkets IP-adress. Använd piltangenterna för att återställa eller ta bort ett gränssnitt från listan över hanterade gränssnitt. Standardinställningen är att servern hanterar alla tillgängliga gränssnitt.