Panoramica Server e agenti relay Indirizzi IP Macro Opzioni Crea Duplica Modifica Nome Categoria Codice Tipo di dati Granularità Massimo Classe Elimina Procedure Menu Indice |  |  | # Modifica di un'opzione La finestra di dialogo "Proprietà opzione" permette di modificare le impostazioni di un'opzione esistente nel database di rete del server DHCP. Per maggiori informazioni sulla definizione delle opzioni DHCP, vedere la sezione Macro e opzioni. La tabella seguente descrive le opzioni disponibili nella finestra di dialogo "Proprietà opzione".
Nome | Valore dell'opzione. I nomi delle opzioni possono contenere un massimo di 128 caratteri alfanumerici, spazi inclusi.
Categoria | La categoria dell'opzione può essere una delle seguenti: Sito, Estesa o Produttore.
Sito | Opzioni definite dall'utente usate per scopi speciali o personalizzati; come codice dell'opzione sono accettati i valori da `128` a `254`.
Estesa | Le opzioni di questa categoria sono quelle non incluse nel set standard già presente nella versione del protocollo DHCP utilizzata sui server. Anziché aggiornare l'implementazione DHCP, è possibile aggiungere le opzioni estese; come codice dell'opzione sono accettati i valori da `77` a `127`.
Produttore | Queste opzioni si riferiscono all'hardware, al produttore o alla piattaforma del sistema; i valori accettati vanno da `1` a `254`. Selezionando questo contesto viene abilitato il parametro Classe client.
Codice | Valore numerico che identifica l'opzione. I valori ammessi dipendono dalla categoria dell'opzione:
Estesa | Sono accettati i valori da `77` a `127`
Sito | Sono accettati i valori da `128` a `254`
Produttore | Sono accettati i valori da `1` a `254`
Tipo di dati | I tipi di dati accettati per i valori delle opzioni sono i seguenti:
ASCII | Testo ASCII.
Valore Booleano | A questo tipo di dati non è associato alcun valore. La presenza di opzioni di questo tipo determina l'impostazione TRUE; la loro assenza determina l'impostazione FALSE.
IP | Uno o più indirizzi Internet in forma di numeri decimali separati da punti.
Ottetto | Rappresentazione ASCII non interpretata di dati binari; ad esempio, l'ID di un client.
Unumber8 Unumber16 Unumber32 Unumber64 | Numero senza segno, in cui le cifre finali indicano il numero di bit del numero.
Snumber8 Snumber16 Snumber32 Snumber64 | Numero con segno, in cui le cifre finali indicano il numero di bit del numero.
Granularità | Specifica quanti valori del tipo di dati indicato sono richiesti per ottenere un valore completo per l'opzione. Ad esempio, se il tipo di dati è `IP` e la granularità è `2`, significa che il valore dell'opzione deve contenere due indirizzi IP.
Massimo | Numero massimo di valori di una certa granularità che è possibile specificare per l'opzione. Se il tipo di dati è `IP`, la granularità è `2` e il numero massimo è `2`, significa che il valore dell'opzione può contenere un massimo di due coppie di indirizzi IP.
Illimitato | Non viene impostato alcun limite al numero dei valori; il parametro "Massimo" viene impostato su `0`.
Specificare | Numero specifico indicante il numero massimo di valori.
Classi client del produttore | Questa opzione, abilitata solo quando la categoria dell'opzione è Produttore, identifica le classi di client a cui è associata l'opzione Produttore. La Classe è una stringa ASCII che rappresenta il tipo di sistema client e/o il sistema operativo, ad esempio `SUNW.Ultra5_10`. Questo tipo di opzione permette di definire i parametri di configurazione per tutti i client della stessa classe. Inserire una o più classi client e premere Enter. L'opzione impostata verrà usata solo dai client DHCP la cui classe sia contenuta in questo elenco.
Notifica la modifica al server DHCP: Selezionando questa casella, il server DHCP ricarica il database `dhcptab` subito dopo la scrittura dei dati. Normalmente, questa opzione viene abilitata. In alcuni casi, tuttavia, ad esempio se occorre eseguire una serie di modifiche, può essere più comodo che i dati vengano ricaricati solo al termine di tutte le modifiche. torna a inizio pagina