Översikt IP-adresser Makron Alternativ Gör så här ... Servrar och reläer Adresser Vy Skapa Duplicera Ändra Ändra flera Lägga till flera Frigöra Ta bort Makron Alternativ Menyer Index |  |  | # Gör så här: Adresser Visa IP-adresser Klicka på fliken Adresser i huvudfönstret. Markera ett nätverk i listan Nätverk. DHCP-hanteraren visar en lista med klientposter i det aktuella nätverket, sorterad efter IP-adress. Du kan ändra sorteringsordningen genom att klicka överst i kolumnerna. Till exempel sorteras posterna efter servernamn om du klickar överst i kolumnen Server. Om du vill visa posterna i omvänd ordning håller du ner Skift samtidigt som du klickar på kolumnrubriken. Skapa en ny IP-adress Klicka på fliken Adresser i huvudfönstret. Markera ett nätverk i listan Nätverk. DHCP-hanteraren visar en lista med klientposter i det aktuella nätverket, sorterad efter IP-adress. Klicka på Skapa på Redigera-menyn. Dialogrutan Skapa adress visas. Ange de olika inställningarna för den nya adressen. Följande inställningar finns i Adressrutan: IP-adress (den nya adressen) Klientnamn Ägande server Konfigurationsmakro - rulla för att visa tillgängliga makron Om du klickar på Låna visas följande alternativ: Klient-ID Lånestatus Sista giltighetsdatum Spara ändringarna och stäng dialogrutan genom att klicka på OK. Lägga till flera IP-adresser Klicka på fliken Adresser i huvudfönstret. Markera ett nätverk i listan Nätverk. DHCP-hanteraren visar en lista med klientposter i det aktuella nätverket, sorterad efter IP-adress. Klicka på Adressguiden på Redigera-menyn. Adressguiden startas. Följ instruktionerna för att lägga till en eller flera adresser i det aktuella nätverket. Följande alternativ finns tillgängliga: Ägande server Antal adresser som ska läggas till Start-IP-adress Generera värdnamn för klienter Konfigurationsmakro Lånestatus Lånetyp Du stänger dialogrutan genom att klicka på OK. tillbaka Duplicera en IP-adress Klicka på fliken Adresser i huvudfönstret. Markera ett nätverk i listan Nätverk. DHCP-hanteraren visar en lista med klientposter i det aktuella nätverket, sorterad efter IP-adress. Klicka på den klientpost i listan över adresser som ska kopieras. Klicka på Duplicera på Redigera-menyn. Dialogrutan Duplicera adress visas. Visa fält i dialogrutan är redan ifyllda (inställningarna har kopierats från den markerade klientposten). Ange den nya IP-adressen i fältet IP-adress. Du kan också ändra de andra inställningarna för adressen. Du stänger dialogrutan genom att klicka på OK. Ändra en IP-adress Klicka på fliken Adresser i huvudfönstret. Markera ett nätverk i listan Nätverk. DHCP-hanteraren visar en lista med klientposter i det aktuella nätverket, sorterad efter IP-adress. Klicka på den klientpost som ska modifieras och klicka sedan på Egenskaper på Redigera-menyn (eller dubbelklicka i tabellen). Dialogrutan Adressegenskaper visas. Ändra inställningarna för adressen och klicka sedan på OK för att stänga dialogrutan. tillbaka Ändra flera IP-adresser Klicka på fliken Adresser i huvudfönstret. Markera ett nätverk i listan Nätverk. DHCP-hanteraren visar en lista med klientposter i det aktuella nätverket, sorterad efter IP-adress. Markera de klientposter som ska modifieras och klicka sedan på Egenskaper på Redigera-menyn. Du kan markera flera adresser genom att hålla ner Skift och klicka på posterna. Du kan också markera en adress i taget genom att hålla ner Control samtidigt som du klickar. Dialogrutan Ändra flera adresser visas. Gör ändringarna i dialogrutan. Spara ändringarna och stäng dialogrutan genom att klicka på OK. Frigöra IP-adresser Klicka på fliken Adresser i huvudfönstret. Markera ett nätverk i listan Nätverk. DHCP-hanteraren visar en lista med klientposter i det aktuella nätverket, sorterad efter IP-adress. Markera en eller flera adresser som ska frigöras och klicka sedan på Frigör i Redigera-menyn. Dialogrutan Frigör adresser visas. Klicka på OK för att frigöra de markerade adresserna. Ta bort IP-adresser Klicka på fliken Adresser i huvudfönstret. Markera ett nätverk i listan Nätverk. DHCP-hanteraren visar en lista med klientposter i det aktuella nätverket, sorterad efter IP-adress. Markera en eller flera adresser som ska tas bort och klicka sedan på Ta bort på Redigera-menyn. Klicka på OK för att ta bort de markerade adresserna. tillbaka