Översikt Servrar och reläagenter Adresser Skapa Adress Namn Server Makro Kommentar Klient-ID Reserverad Låna BOOTP Oanvändbar Adressguiden Duplicera Ändra Ändra flera Frigöra Ta bort Makron Alternativ Gör så här ... Menyer Index |  |  | # Skapa adresser Med dialogrutan Skapa adresser kan du skapa nya DHCP-klientposter i det aktuella nätverket. Du kan använda Adressguiden för att lägga till flera adresser samtidigt till DHCP-nätverket. Adressguiden finns på Redigera-menyn. Mer information om alternativen i dialogrutan Skapa adress finns nedan.
IP-adress | Ange den IP-adress som ska vara tillgänglig för de nya DHCP-klienterna. DHCP-klienter. Den nya adressen måste vara unik i den aktuella DHCP-nätverkstabellen.
Klientnamn(valfritt) | Klientens värdnamn. Om du använder det här alternativet kommer DHCP-hanteraren att skapa en post i tabellen `hosts`.
Ägs av servern | IP-adressen till den DHCP-server som äger den nya IP-adressen. Den här servern är ansvarig för att besvara DHCP-klientens begäran om Allokering av IP-adressen.
Konfigurationsmakro | Ett (valfritt) makro som servern använder för att hämta klientens konfigurationsparametrar från `dhcptab`. Om du klickar på pilen visas en lista över tillgängliga makron på servern. Om makrot du vill använda inte redan finns på servern, kan du skapa det med dialogrutan Skapa makro.
Kommentar (valfritt) | En valfri textkommentar.
Om du vill ange lånestatus och giltighetstid klickar du på Låna. Följande alternativ finns tillgängliga.
Klient-ID | En unik identifierare för DHCP- eller BOOTP-klienten som använder adressen. Identifieraren bestäms av leverantören av DHCP-klienten. Om du använder en DHCP-klient som är baserat på ett annat operativsystem än Solaris finns mer information i dokumentationen för klienten. Om du använder en Solaris DHCP-klient, är klient-ID:t en sträng som består av nätverkets maskinvarutyp och klientens maskinvaruadress. En klient med maskinvarutypen `01` (10 MB Ethernet) och maskinvaruadressen `8:0:20:11:12:b7` skulle exempelvis få klient-ID `010800201112B7`. Om posten har klient-ID 00 betyder det att adressen är tillgänglig för dynamisk allokering till en klient.
Reserverad | Adressen har reserverats för klienten och den kan alltså inte tilldelas igen av servern.
Lånepolicy | Dynamisk: DHCP-servern ansvarar för allokering och omallokering av IP-adresser i adressområdet. Ange en giltighetstid för adressallokeringen. Du kan ange ett sista giltighetsdatum för lånet i formatet mm/dd/åååå. Permanent: Lånet har inget sista giltighetsdatum.
Tilldela endast till BOOTP-klienter | Den markerade IP-adressen är reserverad för BOOTP-klienter.
Adressen är ogiltig | Den här IP-adressen är ogiltig. Det här alternativet kan du använda tillsammans med Reserverad för att förhindra att en klient startas om.
tillbaka