2. Översikt Servrar och reläer IP-adresser Makron Alternativ Gör så här ... Servrar och reläer Konfigurera DHCP Konfigurera BOOTP Konfigurera nätverk Ta bort nätverk Customize Service Starta/stoppa/starta om Aktivera/avaktivera Export/Import Konvertera datalagring Avkonfigurera DHCP Avkonfigurera BOOTP Adresser Makron Alternativ Index |  |  | # Gör så här: Servrar och reläer Konfigurera en DHCP-server Om du startar DHCP-hanteraren i ett system som inte har konfigurerats som en DHCP-server eller en BOOTP-reläagent, visas dialogrutan Välj serverkonfiguration. Servern kan fungera antingen som en DHCP-server eller som en BOOTP-reläagent, men inte som båda två samtidigt. Klicka på Konfigurera som DHCP-server. Guiden för DHCP- konfiguration startas. Följ instruktionerna i guiden och ange den information som efterfrågas. När konfigurationen är klar startar DHCP-servern automatiskt. Du kan redigera konfigurationsparametrarna genom att senare ändra de makron som innehåller parametrarna. Du kan också avkonfigurera servern och sedan använda guiden för att konfigurera om servern. Om du vill anpassa DHCP-tjänsterna klickar du på Ändra på Tjänst-menyn. Konfigurera en BOOTP-reläagent Om du startar DHCP-hanteraren i ett system som inte har konfigurerats som en DHCP-server eller en BOOTP-reläagent, visas dialogrutan Välj serverkonfiguration. Servern kan fungera antingen som en DHCP-server eller som en BOOTP-reläagent, men inte som båda två samtidigt. Klicka på Konfigurera som BOOTP-relä. Dialogrutan Konfigurera BOOTP-relä visas. Ange DHCP-servrar. Ange namnet eller IP-adresserna till en eller flera DHCP-servrar som ska ta emot konfigurationsförfrågningar, och klicka sedan på OK. När konfigurationen är klar startar BOOTP-reläagenten automatiskt. Om du vill anpassa BOOTP-relätjänsterna klickar du på Ändra på Tjänst-menyn. Konfigurera ett nätverk När du konfigurerar DHCP-servern för första gången, konfigureras nätverket automatiskt av Konfigurationsguiden. Om du behöver lägga till fler nätverk gör du så här: Klicka på Nätverksguiden på Redigera-menyn i Adressvyn. Ange konfigurationsinformationen för det nya nätverket. Klicka på OK för att spara ändringarna. Ta bort ett nätverk Att ta bort ett nätverk innebär att det tas bort från listan över nätverk som den aktuella servern hanterar. Klicka på fliken Adresser och klicka sedan på Ta bort nätverk på Redigera-menyn. Dialogrutan Ta bort nätverk visas. Konfigurerade nätverk visas i listan Behåll följande nätverk. Klicka på det nätverk som ska tas bort och flytta det med piltangenterna till listan Ta bort följande nätverk. Klicka på OK för att bekräfta. Du kan inte lägga till ett nätverk i den här dialogrutan. Om du behöver återställa eller lägga till ett nätverk i DHCP-serverns lista, måste du först konfigurera nätverket. Anpassa tjänster Du kan konfigurera DHCP- eller BOOTP-tjänsterna på servern eller BOOTP-reläagenten. Klicka på Ändra på Tjänst-menyn. Dialogrutan Ändra tjänstalternativ visas. Ange konfigurationsinformationen Du kan använda dialogrutan Ändra tjänstalternativ för att anpassa DHCP- eller relätjänsterna. Du kan konfigurera alternativ som till exempel BOOTP-kompatibilitetsläge (för en DHCP-server) eller ändra listan på DHCP-servrar som en reläagent ska arbeta mot. Klicka på OK. Starta, stoppa eller starta om en server eller reläagent DHCP-servern eller BOOTP-reläagenten startas automatiskt när du har slutfört den första konfigureringen. Du kan stoppa eller start tjänsten genom att klicka på Starta, Stoppa eller Starta om på Tjänst-menyn. Menykommandona fungerar på samma sätt som skriptet `/etc/init.d/dhcp` med kommandot `stop` eller `start`. Klicka på menyn Tjänst i huvudfönstret. Klicka på Starta, Stoppa eller Starta om på Tjänst- menyn.
   Starta | Klicka på Starta för att starta om en stoppad DHCP- eller BOOTP-reläserver.
   Stoppa | Klicka på Stoppa för att stoppa DHCP- eller BOOTP-programmet.
   Starta om | Du kan använda kommandot Starta om för att tvinga DHCP-servern att läsa in `dhcptab`-tabellen igen.
2. Klicka på OK för att bekräfta. Aktivera eller avaktivera en server eller reläagent Om du avaktiverar DHCP stoppas DHCP-programmet och tas bort från startsekvensen. När DHCP-tjänsten är avaktiverad kommer den inte att startas automatiskt tillsammans med servern. Om du aktiverar DHCP startas DHCP-programmet och läggs till i startsekvensen. Klicka på menyn Tjänst i huvudfönstret. Klicka på Aktivera eller Avaktivera på Tjänst-menyn.
   Aktivera | Om du vill återställa en avaktiverad DHCP-tjänst klickar du på Aktivera.
   Avaktivera | Klicka på Avaktivera för att ta bort bakgrundsprogrammet DHCP från startsekvensen.
2. Klicka på OK för att bekräfta. Exportera data från en DHCP-server Om du behöver flytta information om IP-adresser, makron och alternativ till en annan Solaris DHCP-server, måste du först exportera informationen från den ursprungliga DHCP-servern. Klicka på Exportera data på Tjänst-menyn. Guiden Exportera data visas. Svara på frågorna för att definiera vilka data som ska exporteras. Klicka på OK för att bekräfta. Importera data från en DHCP-server Om du har exporterat IP-adresser, makron eller alternativ från en DHCP-server kan du importera information till en annan Solaris DHCP-server. Klicka på Importera data på Tjänst-menyn. Guiden Importera data visas. Ange den fullständiga sökvägen till filen som innehåller de data som du vill importera till den här DHCP-servern. Filen måste bestå av exporterad information från en Solaris DHCP-server. Klicka på Skriv över befintliga data om du vill att informationen på den nya servern ska ersättas med de data som importeras. Om den DHCP-server som ska importera data redan har konfigurationsdata för samma nätverk, IP-adresser, makron eller alternativ, kommer den informationen att skrivas över när du importerar den nya informationen med det här alternativet. Standardinställningen är att oförenliga data inte skrivs över. Klicka på OK för att bekräfta. Konvertera till ett nytt datalager Solaris DHCP har stöd för flera olika datalagringsmetoder, där olika metoder är anpassade för olika systemkrav. Du kan behöva konvertera från en metod till en annan, till exempel om antalet DHCP-klienter har blivit så stort att du behöver mer kapacitet eller bättre prestanda från DHCP-tjänsten, eller om du vill dela upp ansvaret för DHCP-tjänsten på flera servrar. Klicka på Konvertera datalagring på Tjänst-menyn. Guiden Datalagringskonvertering visas. Svara på frågorna för att definiera vilka data som ska exporteras. Klicka på OK för att bekräfta. Avkonfigurera en DHCP-server Om DHCP-servern inte längre behöver köras på maskinen, kan du avkonfigurera DHCP-servern. Kontrollera först att ansvaret för de adresser som servern äger har flyttats till en annan DHCP-server. Se även Exportera data från en DHCP-server Klicka på Avkonfigurera på Tjänst-menyn. Dialogrutan Avkonfigurera tjänsten visas. Välj ett eller båda alternativen.
   Ta bort `dhcptab` och alla DHCP-nätverkstabeller: | Var försiktig när du använder det här alternativet. Om du använder NIS+ och tabellerna raderas kan det orsaka problem för andra DHCP-servrar som använder samma databaser.
   Ta bort att DHCP-adresser i hosts-tabellen | Med det här alternativet raderas också poster i tabellen `hosts` på servern.
Klicka på OK för att bekräfta. Avkonfigurera en BOOTP-reläagent Klicka på Avkonfigurera på Tjänst-menyn. Dialogrutan Avkonfigurera tjänsten visas. Klicka på OK för att bekräfta. tillbaka